# Uživatelský manuál – výcvikový obojek 900DB

1. Anténa

2. Přepínač kanálu

3. LED indikátor

4. LCD displej

 1-99 úrovní

 Režim pípnutí

 Režim vibrací

 Režim statického šoku

**1**Paměť 1

**2**Paměť 2

**3**Paměť3

 Ukazatel nízké baterie

5. Tlačítko snížení/zvýšení

6. Paměťové skupiny

7. Zapamatuj si

8. Akční tlačítko

9. Tlačítko modu

**Přepínač kanálu (2)** – slouží k nastavení kanálu mezi 1., 2., nebo 3. obojkem.

**M1 –**Volba paměti – zvolíte přednastaven hodnoty 1, 2 nebo 3

**M2** – Uložení do paměti – uložíte aktuálně nastaven hodnoty

**Akční tlačítko –**Vyšle signál do obojku

**Mode** – přepínání mezi funkcemi – zvuk, vibrace, impulz

**Zvýšení/snížení** – volba úrovně korekce – vibrace a impulz

# Vložte baterie do vysílačky

Odkryjte víčko baterie na zadní straně přijímače a vložte baterii ( 1x6F22/9V ). Dbejte na správnou polaritu.

Po vložení baterie se vysílačka automaticky zapne.

# Jak používat vysílač

1. Vysílač zapnete přidržením tlačítka MODE na 5 vteřin.
2. Přepínačem kanálu zvolte požadovaný kanál. Možné použít až 3 obojky na třech kanálech. **Pozor, před použitím je potřeba přijímač spárovat s vysílačkou (viz párování).**
3. Zmáčkněte M1 pro volbu paměťové skupiny.
4. Nastavte rozdílné módy stisknutím tlačítka MODE – změní se ikonka na displeji.
5. Mačkejte Nahoru a Dolů pro nastavení úrovně.
6. Zmáčkněte M2 pro uložení aktuálních hodnot do paměti.
7. Vysílač se uvede do pohotovostního režimu, pokud není žádná aktivita po dobu 20ti vteřin a vypne se, pokud není použit déle než 2 minuty.
8. V pohotovostním režimu stiskněte jakékoliv tlačítko pro probuzení kromě LED svítilny pro probuzení.

# Příprava obojku

**Nabijte obojek**

1. Zapojte nabíjecí konektor do obojku (pod gumovou ochranou)
2. Zapojte adaptér do zásuvky
3. Červený LED indikátor v obojku se rozsvítí
4. Nabíjejte obojek alespoň 6 hodin při prvním nabití
5. Po úplném nabití LED indikátor svítí zeleně
6. Po nabití uzavřete zdířku gumovým uzávěrem
7. **Pokud je baterie vybitá, obojek pípne každých 20 vteřin**

**Zapnutí obojku (přijímače):** Obojek zapnete zmáčknutím tlačítka on/off. Po pípnutí blikne obojek každé 4 vteřiny, signalizujíc, že je zapnutý.

# Spárování vysílače s obojkem

1. Zapněte vysílačku
2. Zvolte požadovaný kanál (1, 2 nebo 3)
3. Zapnete obojek zmáčknutím on/off tlačítka. Obojek blikne každé 4 vteřiny, signalizujíc, že je v pohotovostním režimu.
4. Pak znovu zmáčkněte on/off tlačítko a držte jej 5 vteřin
5. Obojek začne rychle blikat, uslyšíte pípnutí
6. Zmáčkněte**okamžitě** akční tlačítko na vysílačce (znak Y). Uslyšíte další pípnutí. Obojek je spojen s vysílačkou.

**Pro spárování dalších obojků opakujte tento krok s volbou odlišného kanálu pro každý přijímač.**

## Jak zkontrolovat funkčnost impulzu

1. Použijte přibalenou LED diodu
2. Připevněte diodu ke kovovým sondám – nastavte funkci impulzu (ikona blesku) a spusťte akční tlačítko – LED dioda se rozsvítí
3. Nastavte nízkou úroveň na LCD displeji – přitiskněte prst na obě sondy – zmáčkntěte akční tlačítko

**Poznámky k používání**

1. Životnost baterií kolísá na základě toho, jak často užíváte tento produkt. Proto byste měli často kontrolovat baterie tím, že budete sledovat indikační světýlko na přijímači a indikátor znamení na LCD obrazovce vysílače.

3. Tento produkt je na trénování psů. Pouze tréninkem může zvíře pochopit záměr jeho páníčka.

4. Tréninky by měly být krátké, kolem 10 – 15 minut pokaždé.

5. V současné době je tento produkt nejefektivnější a nejbezpečnější nástroj na trénink psů. Řízením se

správných instrukcí, můžete efektivně trénovat domácího mazlíčka.

# Hlavní problémy

**Zdá se, že obojek nepracuje správně**

* Ujistěte se, že je přijímač i vysílač plně nabitý
* Dle instrukcí obojek spárujte s vysílačkou
* Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové intenzitě
* Ujistěte se, že obojek nebyl vysílačem vypnut
* Ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný přijímač
* Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte znovu

**Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí**

* Ujistěte se, že máte správně zapojeny konektory do sítě a zařízení

**Můj pes nereaguje na korekce**

* Otestujte přijímač dle instrukcí
* Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
* Zvyšte intenzitu korekcí

# *Videa*

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **www.Youtube.com/ ElektroObojky**

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 721 471 118

Email: info@elektro-obojky.cz