
# Petrainer PET916N



1. Antenne
2. LCD Display
3. Hundetaste (mit 2 Empfänger)
4. LED Anzeige
5. Vibrationsintensität
6. Vibration
7. Ton

**Technische Daten**

Frequenz: 433.825MHz

Funkgerät: 3.7V 500mA LiP

Empfänger 3.7V 500mA LiP

## Hauptmerkmale

1. Vibration – einstellbar mit seitlichen Tasten
2. Ton
3. Die Stufen sind mit der Oben / Unten-Taste einstellbar
4. PET916N kann für 1 oder 2 Hunde verwendet werden
5. Empfänger ist wasserdicht und tauchbar

**Energieeinsparung**

1. Der Halsbandempfänger schaltet sich automatisch nach vier Minuten Inaktivität ab
2. Jede Aktivität versetzt das Halsband in den Standby-Modus
3. Das Funkgerät wechselt in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität vorliegt, und schaltet sich aus, wenn es länger als 2 Minuten nicht benutzt wird

**Funkgerät - Vorbereitung**

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Funkgerät einzuschalten
2. Schließen Sie das Ladegerät an das Funkgerät an
3. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
4. Das rote Licht am Funkgerät leuchtet auf
5. Laden Sie das Funkgerät bei der ersten Ladung für mindestens 2 Stunden auf
6. Nach dem Laden schaltet sich die rote LED automatisch aus

Batteriestandsanzeige: Das Batteriesymbol leuchtet in der unteren rechten Ecke des LCD-Display auf.

**Wie nutzt man der Empfänger**

1. Schalten Sie den Empfänger mit der Power-Taste ein, die rote LED blinkt alle 2 Sekunden nach dem Einschalten
2. Schließen Sie das Ladegerät an den Empfänger an
3. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
4. Das rote Licht am Funkgerät leuchtet auf
5. Laden Sie das Funkgerät bei der ersten Ladung für mindestens 2 Stunden auf
6. Nach dem Laden schaltet sich die rote LED automatisch aus

## Kopplung des Funkgerätes mit dem Empfänger

*Der Empfänger ist normalerweise gepaart, aber es ist nicht die Regel.*

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und wählen Sie den 1. oder 2. Kanal
2. Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Power-Taste drücken. Das Halsband blinkt alle 2 Sekunden und zeigt damit an, dass es sich im Standby-Modus befindet.
3. Drücken Sie die Power-Taste erneut und halten Sie es für 3-5 Sekunden gedrückt
4. Die LED blinkt und der Empfänger piept
5. Wenn die grüne LED am Empfänger blinkt, drücken Sie die Vibrations- oder Ton-Taste am Funkgerät. Wenn der Empfänger erneut piept, ist das Funkgerät gekoppelt.
6. Wenn Sie 2 Empfänger haben, machen Sie dasselbe für den anderen. Es ist notwendig, die Empfänger schrittweise zu paaren. Koppeln Sie nur einmal, wenn Sie beide gleichzeitig piepsen / vibrieren müssen.

### Tipps für die Verwendung

* Dieser Trainingshalsband ist für das Verhaltenstraining konzipiert und nicht für den Einsatz ohne die notwendige Interaktion ausgelegt. Belohnen Sie den Hund immer für das richtige Verhalten.
* Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: [www.Youtube.com/Elektronische halsbänder für hunde](https://www.youtube.com/channel/UCNlevsPgNW5QXdvK4nMT__A)
* Mündliche Kommandos, die durch eine Belohnung ergänzt werden, werden einen wesentlichen Teil des Erfolgs des Trainings ausmachen.
* Der Hund sollte mindestens 6 Monate alt sein, bevor Sie mit dem Training beginnen.
* Verwenden Sie mündliche Kommandos mit elektronischem Halsband nur wenn nötig. Sei konsistent mit dem Wortlaut der verbalen Kommandos - benutze immer dieselben Wörter.
* Verwenden Sie den Signalton als Warnung. Der Hund ist daran gewöhnt, nach dem Tonsignal einen Puls zu haben und zu erkennen, dass er als Warnung piepst.
* Das System sollte nicht für aggressive Hunde verwendet werden - in diesem Fall sollten Sie die Eignung für die Verwendung mit Ihrem Tierarzt oder professionellen Trainer in Betracht ziehen.

## Sicherheit

* Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig die Position des Halsbandes, das korrekte Anziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut auf Elektroden für Hautausschlag oder Reizung. In diesem Fall entfernen Sie das Halsband so oft wie möglich oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.
* Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrisch).
* Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig am Ort der Elektroden.

## Hauptprobleme

**Es sieht so aus, dass das Halsband nicht richtig funktioniert**

* Stellen Sie sicher, dass sowohl der Empfänger wie auch das Funkgerät vollständig geladen sind
* Folgen Sie den Anweisungen, um den Empfänger mit dem Funkgerät zu koppeln
* Stellen Sie sicher, dass keine Nullwertkorrektur erfolgt
* Stellen Sie sicher, dass der richtige Empfänger (1 oder 2) am Funkgerät ausgewählt ist,
* Passen Sie das Halsband an, stellen Sie die Intensität ein und versuchen Sie es erneut

**Der Empfänger oder das Funkgerät lädt nicht**

* Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß in das Netzwerk und das Gerät eingesteckt sind
* Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netzwerk

**Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen**

* Testen Sie den Empfänger wie angewiesen
* Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
* Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

# *Videos*

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: [www.Youtube.com/Elektronische halsbänder für hunde](https://www.youtube.com/channel/UCNlevsPgNW5QXdvK4nMT__A)

# *Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice*

# Das Gerät wurde für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs auf Anfrage beim Importeur und beim Importeur erhältlich.

Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können (Registerkarte Download): <https://www.elektro-halsbander.de/elektronisches-trainingshalsband/petrainer-pet916n>

Änderungen von technischen Parametern, Funktionen und Druckfehlern sind vorbehalten.

**Garantie- und Nachgarantieleistungen werden vom Importeur übernommen. Service-Adresse:**

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 8, Praha 10

Infolinka a prodejna Bohdalec: +420 216 216 106

Prodejna Modřany: 775 595 558

Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)