# Uživatelský manuál Aetertek AT-219A

## *Obsah balení*

1x Plastový obojek

1x Přijímač

1x Krátké a dlouhé elektrody

1x Testovací výbojka

1x Nabíječka

## *Základní popis*

AT-219A je vytvořen pro snadné a efektivní užívání. Je nejkompaktnější a nejúčinnější řešení na trhu.

At-219A má unikátní systém identifikace štěkání, které identifikuje známky štěkotu, načeš spouští korekce. Pro příklad, první zaštěkání spustí zvukové varování, pokud štěkání pokračuje, nebo je ještě hlasitější, následuje vibrační korekce. Pokud štěkot stále nepřestává, následuje korekce elektrostatická. Další štěkání způsobuje zesílení impulzní korekce. Pokud štěkání ustává, nebo narůstá, automaticky se snižuje či navyšuje síla korekce.

Oproti některým protištěkacím obojkům, AT-219A výborně rozpozná štěkání od okolních vlivů – například škrábání, bouchání dveřmi apod.

AT-219A je pohodlný, lehký a vodotěsný s možností ponoření do hloubky 0,5 metru.

## *Nabíjení a aktivace*

1. Odkryjte gumové víčko na zařízení pro přístup k nabíjecímu konektoru.
2. Zapojte nabíječku do sítě a do konektoru na zařízení.
3. Při nabíjení svítí červená kontrolka. Při plném nabití se rozsvítí modrá kontrolka – budou svítit obě najednou. Při prvních třech nabíjeních nabíjejte alespoň 4 hodiny. Další nabíjení zaberou již jen 2-3 hodiny.

Jakmile je zařízení plně nabito, odpojte nabíjecí konektor a pečlivě zavřete záklopku. Obojek je po odpojení z nabíječky zapnutý. Pro jeho vypnutí držte tlačítko on/off po dobu 5-ti vteřin.

Pro aktivaci obojku držte zmáčknuté on/off tlačítko, dokud se nerozsvítí červené světlo. Pusťte tlačítko a každých 10 vteřin blikne modré světlo, signalizující, že je obojek plně dobit.

**Signalizace vybitého zařízení**: V případě nízkého stavu baterie bliká červená kontrolka

Nyní provlékněte plastový obojek zařízením a je připraven k nasazení.

Pro vypnutí obojku držte on/off tlačítko po dobu 5-ti vteřin. Modré a červené světlo problikne a obojek pípne.

## *Správné nasazení na krk*

Utáhněte obojek na krku Vašeho psa tak, abyste dokázali prostrčit pod obojkem jeden prst. Obojek by měl psovi pohodlně sedět. Ujistěte se, že jsou elektrody v přímém kontaktu s kůží. Srst mezi elektrodami a kůží může zapříčinit snížení účinnosti či úplné znefunkčnění zařízení. Pokud je to nezbytné, vystříhejte část srsti v místě pro elektrody.

## *Bezpečnost*

* Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem.
* Obojek by měl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
* Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

# *Videa*

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **www.Youtube.com/ ElektroObojky**

# *Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis*

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<http://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/165-protistekaci-obojek-aetertek-at-219a.html>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

NESCIO s. r.o.,

Obchodní náměstí 1590/4, Praha

Infolinka: 721 471 118

Prodejna: 775 595 558

Email: info@elektro-obojky.cz