# Uživatelský manuál Aetertek AT-219

## Obsah balení

1x Vysílačka

1x Anténa

1x Plastový obojek

1x Přijímač

1x Krátké a dlouhé elektrody

1x Testovací výbojka

1x Nabíječka

## Začínáme

### C:\Users\Tomas\Desktop\at obrázky návod\Clipboard03.jpgKrok 1

Nasaďte anténu na vysílačku. Ujistěte se, že je anténa řádně utažena.

### Krok 2

Nabijte vysílačku, dokud není ikona baterie plná.

### Krok 3

Nasaďte elektrody na přijímač

### Krok 4 - Nabijte přijímač.

Při nabíjení svítí červené světlo. Po úplném nabití se rozsvítí modré světlo. Baterie je plně nabita za zhruba 3 hodiny.

TIP: Při prvních třech nabíjeních nabíjejte alespoň 4 hodiny.

### Krok 5 - Synchronizace vysílače s přijímačem

A) Odpojte nabíječku, červené světlo svítí a přijímač čeká na synchronizaci. Pokud je přijímač vypnutý, zmáčkněte a držte on/off tlačítko dokud nezačne svítit červeně.

**Poznámka:** AT-219 je určen až pro dva psy. V případě verze pro dva psy je potřeba spárovat každý obojek zvlášť. Přepínání mezi obojky je vysvětleno v kroku 8.

B) Zmáčkněte impuls, vibrace nebo zvukový signál na vysílačce. Jakmile dojde ke spárování, zhasne červené světlo na přijímači a každých 10 vteřin blikne modré.

### C:\Users\Tomas\Desktop\at obrázky návod\Clipboard02.jpg

### Krok 6 - Otestujte tlačítka funkcí (zvuk, impuls, vibrace)

Zmáčkněte tlačítka se symbolem vibrací a zvuku. Přijímač zavibruje a vydá pípnutí. K otestováni impulzu přiložte k elektrodám zkušební výbojku a poté zmáčkněte tlačítko pro impulz. Výbojka krátce zabliká.

### C:\Users\Tomas\Desktop\at obrázky návod\Clipboard04.jpg

### Krok 7 - Nastavte intenzitu impulzů

* Zmáčkněte pravou šipku pro zvýšení intenzity impulzu na hodnoty 0 - 18
* Zmáčkněte levou šipku pro snížení intenzity impulzu na hodnoty 18 - 0

**Poznámka:** Delší držení tlačítek pro zvuk, vibrace a impulz má za následek delší trvání vibrací, zvuku a impulzu.

### C:\Users\Tomas\Desktop\at obrázky návod\Clipboard05.jpg

### Krok 8 - Volba obojku (Pes 01. Pes 02, Pes 00)

Rychlým zmáčknutím tlačítka se symbolem psa volíte, který přijímač bude aktivní. **Pes 01** znamená prvního psa, **Pes 02** druhého psa a **Pes 00** znamená příjem pro oba psy naráz. Pokud potřebujete cvičit dva psy odděleně, na vysílačce nesmí být nastaven **Pes00** před spárováním.

### C:\Users\Tomas\Desktop\at obrázky návod\Clipboard06.jpg

### Krok 9 - Zapnutí/ vypnutí protištěkacího módu

Zmáčkněte a držte tlačítko se symbolem mikrofonu po dobu 3 vteřin pro aktivaci protištěkacího módu. Pokud se na displeji zmizí ikonka mikrofonu v pravém dolním rohu, držte další 3 vteřiny, zobrazí se - což značí zapnutí protištěkacího módu.

### C:\Users\Tomas\Desktop\at obrázky návod\Clipboard010.jpg

### Krok 10 - zapnutí vysílačky

Pokud se vysílačka déle než 30 vteřin nepoužívá, přejde do režimu spánku - vypnutí. Zmáčknutím tlačítka on/off dojde k její aktivaci. Pouze on/off tlačítko zapne vysílačku.

### Tipy k použití

* Tento výcvikový obojek je určen k tréninku chování a není navržen pro užívání bez nezbytné interakce. Vždy odměňte psa za správné chování.
* Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **www.Youtube.com/ ElektroObojky**
* Ústní příkazy doplněné odměnou budou mít velký podíl na úspěchu výcviku.
* Věk psa by měl být alespoň 6 měsíců, než začnete trénovat.
* Používejte ústní příkazy, elektronický obojek pouze tehdy, je-li to nezbytné. Buďte konzistentní, co se týče znění ústních příkazů - používejte vždy stejná slova.
* Užívejte zvukový signál jako varování. Pes si přivykne tomu, že po zvukovém signálu přichází impulz a rychle se naučí vnímat pípání jako varování.
* Systém by neměl být použit pro psy s agresivní povahou - v tomto případě se poraďte o vhodnosti užití s vaším veterinářem nebo profesionálním trenérem.

## Bezpečnost

* Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se vaším veterinářem.
* Obojek by měl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
* Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

## Hlavní problémy

**Zdá se, že obojek nepracuje správně**

* Ujistěte se, že je přijímač i vysílač plně nabitý
* Dle instrukcí obojek spárujte s vysílačkou
* Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové intenzitě
* Ujistěte se, že obojek nebyl vysílačem vypnut
* Ujistěte se, že mále na vysílačce zvolen správný přijímač
* Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte znovu

**Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí**

* Ujistěte se, že máte správně zapojeny konektory do sítě a zařízení
* Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

**Můj pes nereaguje na korekce**

* Otestujte přijímač dle instrukcí
* Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
* Zvyšte intenzitu korekcí

# *Videa*

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: **www.Youtube.com/ ElektroObojky**

# *Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis*

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<http://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/197-aetertek-at-216s-550s.html>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

NESCIO s. r.o.,

Obchodní náměstí 1590/4, Praha

Infolinka: 721 471 118

Prodejna: 775 595 558

Email: info@elektro-obojky.cz