**Uživatelský manuál**

**DECLARATION « CE » DE CONFORMITE “EC” DECLARATION OF CONFORMITY Directive R&TTE 1995/5/CE**

**NUM’AXES**

déclare que / declares that

le collier d’éducation / the training collar

**CANICOM 300**

satisfait à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du 07/04/99 du Conseil Européen complies to all dispositions of the European Council Directives below N° 1999/5/CE

et est conforme aux normes suivantes / and complies with standards below: ETSI EN 300 220

**NUM’AXES**

745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – BP 30157

45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

Tél. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

**UPOZORNĚNÍ**

Osoba s osobním přístrojem pro podporu srdeční činnosti (kardiostimulátor, defibrilátor) musí učinit příslušná preventivní opatření, když používá CANICOM 300.

Tento přístroj emituje určité statické magnetické pole (magnet umístěn v dálkovém ovladači). Frekvence= 869 Mhz, at = 25 mW e.r.p.

Přístroj odpovídá evropským normám ETSI EN 300 220.

Děkujeme že jste si vybrali výrobek firmy NUM' AXES, Francie.

Prosíme, před použitím přístroje CANICOM 300, si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro použití i v budoucnu.

**Před použitím CANICOM 300, doporučujeme nechat psa zkontrlovat veterinářem, zda je vhodný na nošení obojku.**

**Kontrolujete krk psa pravidelně, opakované tření elektrod o kůži psa může vést k jejimu podráždění. Pokud se tak stane, sundejte hned obojek a nepoužívejte jej do doby než podráždění nezmizí.**

**Začněte s njemenší úrovní stimulace a určte míru stimulace potřebnou pro Vašeho psa postupným zvyšovaním úrovní.**

**Neváhejte kontaktovat profesionálního trenéra pro další rady.**

**Obsah Str.**

Obsah dodávky výrobku................................................................................................................. 2

Popis výrobku............................................................................................................................... 3

První použití po zakoupení................................................................................................................3

Jak používat dálkové ovládání..........................................................................................................5

Kontrola/výměna baterií v dálkovém ovldači..................................................................................... 6

Kontrola/výměna baterie v přijímacím obojku................................................................................... 7

Výměna elektrod.......................................................................................................................... 7

Jak zkontrolovat, že Váš přístroj správně funguje............................................................................. 7

Pro nejlepší výsledky.................................................................................................................... 7

Upevnění obojku.............................................................................................................................8

Začínáme s výcvikovým obojkem....................................................................................................8

Rozdíl mezi “trvalým” a “krátkým” impulsem..................................................................................8

Pokyny pro používání.....................................................................................................................9

Údržba .........................................................................................................................................9

Řešení problému ...........................................................................................................................9

Technické údaje...........................................................................................................................10

Životnost baterie přijímacího obojku .............................................................................................10

Záruka .......................................................................................................................................10

Podmínky záruky...........................................................................................................................11

Náhradní díly.................................................................................................................................11

Sběr a recyklace Vašeho přístroje....................................................................................................11

●  **Obsah dodávky výrobku**

▪ CANICOM přijímaci obojek osazen krátkými elektrodami a řemínkem

▪ 3-V CR2 lithium baterie pro obojek

▪ CANICOM 300 dálkový ovladač osazen 3-V CR2 lithium baterií

▪ neonová výbojka

▪ pár dlouhých elektrod

▪ ramení popruh

▪ tento manuál

●  **Popis výrobku**

**REMOTE CONTROL Diagram 1**

On/Off button

+ LCD screen retro-lightning

Beeper button

Flash stimulations shorter than 1 second

Booster button

LCD screen

Stimulation level adjustment

Continuous stimulations limited to

8 seconds

Red mark: area where the On/Off switch magnet is located

2 contact points

(short or long)

On/Off indicator

+

radio reception indicator

+ battery level indicator

Magnet position indicator: this magnet allows you to switch On/Off the collar and to (re)code the collar with the remote control

Radio transmission indicator

**LCD SCREEN Diagram 3**

**RECEIVER COLLAR**

**Diagram 2**

Battery level indicator

Stimulation level indicator

(from 1 to 12)

●  **První použití po zakoupení**

 **Jak vložit baterii do přijímacího obojku**

▪ Odšroubujte 4 šrouby na vrchu CANICOMu za použití šroubováku.

▪ Vložte baterii (3-V Lithium CR2) **dbejte na správnou polaritu vyznačenou na místě kam se vkládá baterie** (viz. obrázek 4).

▪ Zařízení vydá zvukový signál potvrzující správnou instalaci baterie.

Pokud neslyšíte žádný zvukový signál po vložení baterie, ihned ji vyndejte a proces opakujte.

▪ Před nasazením víka zpět na místo, zkontrolujte, zda je gumové těsnění v drážce.

▪ Zašroubujte 4 šrouby opatrně (nepřetáhněte je).

Polarita “-” baterie

Polarita “+”

baterie Kryt

**Obrázek 4**

 **Zapnutí/vypnutí dalkového ovladače**

Dalkové ovládání je dodáváno již s bateriemi uvnitř.

▪ **Activate**: zmačkněte On/Off tlačítko umístěno na straně **po dobu 1** (viz obrázek 1). Indikace se objeví na LCD displeji.

▪ **Deactivate**: zmačkněte On/Off tlačítko umístěno na straně **po dobu 1** (ref. Diagram 1).

LCD displej se vypne.

**Pro prodloužení životnosti baterie dálkového ovladače doporučujeme vypínat jej, když přístroj delší dobu nepoužíváte**.

 **Zapnutí/vypnutí přijímacího obojku**

Magnet umístěný v dálkovém ovladači se používá na zapnutí / vypnutí přijímacího obojku.

▪ **Activate**: Přiložte ovladač k obojku tak, aby červené značky (red mark) byly spolu v kontaktu a držte po dobu **1s** (viz. obrázek 5). Kontrolka na obojku blikne zeleně, indikujíc CANICOM přijímač je **zapnutý**.

▪ **Deactivate**: Přiložte ovladač k obojku tak, aby červené značky (red mark) byly spolu v kontaktu a držte po dobu **1 vteřin** (viz. obrázek 5). Kontrolka na obojku blikne ze zelené na červenou a zhasne: CANICOM přijímač je **vypnutý**.

 **Pro prodloužení životnosti baterie dálkového ovladače doporučujeme vypínat jej, když přístroj delší dobu nepoužíváte**.

Přiložte tyto místa k sobě

**po dobu 1s**

**Diagram 5**

Activate/Deactivate a receiver collar with a **CANICOM 300** remote control

 **Kódování dálkového ovladače a přijímacího obojku**

 Každý dálkový ovladač má svůj vlastní radiový operační kód.Kódování dálkového ovladače s přijmacím obojkem Vám umožní spárovat tyto dvě zařízení.

**DŮLEŽITÉ: před prvním kódováním (prvním použití nebo překodování) se ujistěte, že nikdo jiný nepoužívá jeho CANICOM 300 nebo jiný výrobek NUM'AXES ve Vaši blízkosti: Váš přijimáč by mohl náhodně přijmout kód tohoto jiného dálkového ovladače a nastavit se naněj. Pokud by se tak stalo, znovu nakódujte svůj přijímač.**

**Postup kódování při prvním použití**

1. **Zapněte dálkový ovladač:** zmačkněte On/Off tlačítko umístěno na straně **po dobu 1s**

2. **Zapněte obojek:** Přiložte ovladač k obojku tak, aby červené značky (red mark) byly spolu v kontaktu a držte po dobu **1s**.

3. Odložte ovladač od obojku.

4. Stiskněte tlačítko na ovladači. Uslyšíte zvukový signál; to znamená, že Vaše zařízení jsou synchronizovány.

**Postup při překódování ( pro všechna kódování vyjma prvního)**

1. **Zapněte dálkový ovladač:** zmačkněte On/Off tlačítko umístěno na straně **po dobu 1s**.

2. **Obojek v “deaktivovaném stavu” (kontrolka nesvítí)**: Přiložte ovladač k obojku tak, aby červené značky (red mark) byly spolu v kontaktu a držte **po dobu 6s**. Kontrolka svítí zeleně, poté začne blikat červeně.

3. Odložte ovladač od obojku.

4. Stiskněte tlačítko na ovladači. Uslyšíte zvukový signál; to znamená, že Vaše zařízení jsou synchronizovány.

 **Reprogram a receiver collar**

Obojek může být překódován neomezeně, buďto se stejným ovladačem, nebo jiným z řady CANICOM.

●  **Jak používat dálkové ovládání**

The CANICOM 300 dálkový ovladač spolupracuje pouze s jedním obojkem.

 **tlačítko: Zvukový signál(dále jen Zvuk)**

Stisknutím "Zvuk” tlačítka, obojek vydá zvukový signál. Funkce není časově omezená: obojek bude vydávat zvukový signál tak dlouho, jak dlouho držíte tlačítko.

Indikátor přenosu se zobrazí na LCD displeji; kontrolka na obojku přejde z blikající zelené na zelenou po dobu držení tlačítka.

Je na Vás jak si přejete použít Zvuk pro výcvik Vašeho psa.

Se Zvukem můžete:

 poslat psovi varovný signál když je neposlušný,

 získat jeho pozornost…

**Je však velmi důležité používat Zvuk vždy stejným způsobem, abyste svého psa nemátli.**

 **F tlačítko: Krátky impuls (flash)**

Stiskem tlačítka **F** vyšlete Vašemu psovi upozornění použitím impulsů přenášených dvěma elektrodami umístěnými na přijímacím obojku po definovanou dobu**, kratší než 1 vteřina**.

Na LCD displeji se zobrazí indikátor přenosu; kontrolka na obojku přejde z blikající zelené na zelenou po dobu vysílání stimulace.

 **C tlačítko: Trvalý impuls (Continuous)**

Stiskem tlačítka C, vyšlete Vašemu psu upozornění použitím impulsů přenášených dvěmi elektrodami umíštěnými na přijímacím obojku, které bude trvat celou dobu držení tlačítka, avšak **s omezením na 8 vteřin max**.

Na LCD displeji se ukáže indikátor přenosu; kontrolka na obojku přejde z blikající zelené na zelenou po dobu vysílání stimulace.

Pokud budete držet tlačítko C déle než 8 vteřin, stimulace se automaticky přeruší a sama se obnoví až po několika vteřinách.

Tip: Zvukový signál můžete psovi spojit s trvalým impulsem když stisknete  **nejdřív C a poté tlačítko**

 **B tlačítko: Rychlý zásah (Booster)**

Stiskem tlačítka **B** okamžitě zastavíte Vašeho psa.

Můžete předem zvolit úroveň impulsu, o které myslíte, že je nejlepší pro okamžitý účinek. V důsledku toho pak již nemusíte tisknout tlačítko +.

Tyto impulsy budou působit po dobu stisknutí tlačítka, **max. však 8 vteřin**.

Pokud budete držet tlačítko **B** déle než 8 vteřin, stimulace se automaticky přeruší a sama se obnoví až po několika vteřinách.

Configuration of the **Booster** button:

 vyberte úroveň impulsů 01

 stiskněte **“-”** dokud nezačne číslo označující úroveň impulsu na LCD displeji blikat

 Stiskněte **“+”** nebo **“-”** pro nastavení úrovně impulsu

 Stiskněte **B** pro potvrzení výběru

 **“+” a “-”: Ovládací tlačítka**

Tlačítka +/- se používají pro rychlé nastavení intenzity impulsů obojku.

12 pro CANICOM 300.

Level 1: nejslabší impuls – Level 12: silný impuls

**Vždy začínejte s nějnižší úrovní impulsů.**

 **Retro-lightning of the LCD screen**

Krátkým stiskem tlačítka On/Off  na ovladači (přibližně. ½ second) můžete zapnout osvětlení displeje na dobu přibližně 6 vteřin..

●  **Kontrola/výměna baterie v dálkovém ovldači**

**Když baterie zeslábne, výkon (radiový dosah) dálkového ovladače se sníží. Bude třeba baterii vyměnit.**

Abyste zkontrolovali stav baterie, zapněte dálkový obladač a podívejte se na indikátor stavu baterie na LCD dispelji.

Symboly znamenají nasledovné:

 Baterie je plně nabita.

 Slabá baterie: připravte se na její výměnu.

 Zcela vybítá baterie. Přístroj je v bezpečnostím režimu a je uzamčen. Je nutno vyměnit baterii.

**NUM’AXES doporučuje používat stejný typ baterií, jaký byl dodán s Vaším nově zakoupeným přístrojem. Jiné značky baterií nemusejí být úplně kompatibilní s Vaším zařízením.**

**Vhodné baterie můžete zakoupit u NUM’AXES nebo Vašeho distributora.**

Vyjměte starou baterii/e a nahraďte ji novou:

▪ Na zadní straně dálkového ovladače vyšroubujte šroub a odstraňte kryt baterie.

▪ Odstraňte starou baterii.

▪ Vložte novou baterii (3-V lithium CR 2)  **dbejte na správnou polaritu, je na pouzdře vyznačena** (viz. obrázek 6).

▪ Nasaďte kryt baterie zpět na své místo.

▪ Utáhněte šroub.

▪ Zkontrolujte, zda-li dálkový ovladač pracuje správně.

**Obrázek 6**

Výměna baterie

**CANICOM 300** dálk. ovladač

**VAROVÁNÍ**

Dbejte na správnou polaritu

●  **Kontrola/výměna baterie u přijímacího obojku**

Pro kontrolu baterie v přijímacím obojku se podívejte na indikační kontrolku na přední straně obojku:

▪ Baterie je dostatečně nabitá: kontrolka pomalu bliká zeleně.

▪ Slabá baterie: blíká rychle červeně.

Vyměnte starou baterii za novou (3-V Lithium CR2) (První použití po zakoupení – Jak vložit baterii do přijímacího obojku).

Zkontrolujte, zda-li přijímací obojek pracuje správně.

**NUM’AXES doporučuje používat stejný typ baterií, jaký byl dodán s Vaším nově zakoupeným přístrojem. Jiné značky baterií nemusejí být úplně kompatibilní s Vaším zařízením.**

**Vhodné baterie můžete zakoupit u NUM’AXES nebo Vašeho distributora.**

●  **Výměna elektrod**

S přístrojem jsou dodávány dvě sady kontakních elektrod. Délka elektrod musí být odpovídající tak, aby tyto zajistily řádný kontakt s kůži psa a tím umožnili přístroji správně fungovat.

Jestliže máte dlouhosrstého psa a krátké elektrody namontované na obojku nejsou vhodné, vyšroubujte je a nahraďte dlouhými elektrodami dodanými jako příslušenství. **Dotahujte je pouze rukou.**

●  **Jak zkontrolovat jestli je Váš CANICOM 300 funkční**

Zkontrolovat jestli Váš CANICOM 300 správně funguje, můžete kdykoliv.

▪ Před tím, než tak uděláte ujistěte se, že je přijímací obojek vypnutý (kontrolka nesvítí).

▪ K oběma elektrodám připojte vývody testovací výbojky (povolte elektrody, vložte pod ně drátky výbojky a opět přitáhněte).

▪ Zapněte ovladač a přijímací obojek.

▪ Stiskněte **F** nebo **C** tlačítko a nastavte úrovně impulsů: výbojka bude svítit více nebo méně podle nastavené úrovně.

●  **Pro nejlepší výsledky**

Povely k výcviku, které posíláte svému psu, jsou vysílany z vysílací jednotky do přijímače obojku prostřednictvím radiových vln.

Tyto rádiové vlny jsou citlivé a rozsah dosahuje přibližně 300 metrů (v závislosti na geografických podmínkách a okolním prostředí).

**Abyste dosáhli s Vaším přístrojem co nejlepší výsledky, řiďte se nasledujícími instrukcemi:**

▪ Pro dosažení dobrého dosahu spojení, nezakrývejte anténu ovladače, když jej držíte v rukou.

▪ Pozice obojku kolem krku by měla být taková aby: On/Off kontrlolka byla viditelná a neměla by být v kontaktu s hrudí psa.

▪ Zkontrolujte baterie (v obou zařízeních) před použitím a dobijte nebo vyměnte hned jakmile budou slabé.

▪ Výkon baterie malinko klesá při teplotách pod 0°C. Pokud je možné držte dálkový ovladač v teple (např. uvnitř kapsy) před použitím.

●  **Upevnění obojku**

Řemínek obojku musí být nastaven tak, aby elektrody byly v kontaktu s kůži psa.

Nastavení obojku je velmi důležité:

 Jestliže je řemínek příliš volný, obojek se pravděpodobně bude pohybovat a opakované tření může dráždit kůži psa. Navíc není zaručena spolehlivá funkčnost obojku.

 Jestliže je řemínek příliš těsný, pes bude omezován v dýchaní.

Neponechávajte psovi obojek nasazený po dlouho dobu na stejném místě (tj. více než 3 hodiny), protože by mohl způsobit podráždění. Jestliže je zapotřebí, aby Váš pes nosil obojek po delší dobu, měňtě pravidelně místa na krku psa.

**Nikdy nenechávejte psa nosit obojek více než 8hodin denně. Pravidelně kontrolujte krk psa. Pokud se objeví podráždění, sundejte a nepoužívejte obojek dokud podráždění nezmizí.**

●  **Začínáme s výcvikem pomocí EO**

▪ Obojek můžete začít používat u 6-měsíčního štěněte, které již absolvovalo základní výcvik: “zůstaň”, “sedni” nebo alespoň “nesmíš”.

▪ NEPOUŽÍVEJTE obojek u psů, kteří nejsou v dobrém fyzickém stavu (např. srdeční problém, epilepsie) nebo mají poruchy chování.

▪ Váš pes si bude muset na obojek zvyknout, nechte psa nosit obojek nekolik dní bez používání.

▪ Dobrý a efektivní výcvik vyžaduje čas. **Nepospíchejte**:

 Zvolte známe postředí, místo, na které je Váš pes zvyklý.

 **Určete si úroveň impulsů, od které Váš pes začíná reagovat, přitom začínejte s nejnižší intenzitou a postupně ji zvyšujte**.

 Zvolte ten správný okamžik ke stisku tlačítka: přesně ve chvíli kdy pes dělá něco nedovoleného.

 Dejte svému psu nejvíce povzbuzení a projevů přízně: bude se učit rychleji a jeho touha správně reagovat bude jen růst.

▪ Pro další rady neváhejte kdykoliv kontaktovat profesionálního cvičitele.

●  **Rozdíl mezi “trvalým” a “krátkým” impulsem**

Obě funkce jsou mimořádně zajímavé a užitečné, protože mohou být přizpůsobeny jakémukoliv psu a situaci.

 **Trvalý impuls**

Měl by se používat pro výcvik na místě, které pes dobře zná (na začátku).

Protože impuls je trvalý, používejte co nejnižší intenzitu a spíše než vyšší intenzitu využívejte délku impulsu, takže Váš pes má čas porozumět.

 **Krátky impuls**

Tuto funkci používejte pro orpavu Vašeho psa. Impuls upoutá jeho pozornost; pes pocítí něco nepříjemného přesně v okamžiku nesprávného chování.

●  **Pokyny pro používání**

▪ Před použitím CANICOM 300, doporučujeme nechat Vašeho psa prohlédnou veterinářem, zda je v pořádku a může obojek nosit.

▪ **CANICOM 300 přijímací obojek je úplně vodotěsný.** Váš pes může klidně plavat ve vodě. V zájmu zachování vodotěsnosti doporučujeme výměnu těsnění umístěného v přijímači každý rok.

▪ **Dálkový ovladač je na kratší dobu vodotěsný proti dešti.** Uložte jej na suché místo hned jak je možné. Pokud dálkový ovladač spadne do vody, může být nenávratně poškozen.

▪ Váš pes by neměl mít na sobě nic kovové, stejně tak jako by neměl mít na sobě další obojek spolu s CANICOM výcvikovým obojkem.

▪ Nepokládejte ovladač do blízkosti předmětu citlivých na magnetické pole, mohlo by dojít k jejich poškození.

▪ Nepokládejte přístroj na místa vystavená vysokým teplotám.

▪ Je nezbytné vyměnit baterie každé dva roky a to i v případěm, že jste zařízení už déle nepoužívali.

▪ Nikdy nenechávejte vybitou baterii ve Vašem zařízení: únik by mohl pošodit CANICOM 300.

▪ Vyndejte baterie z ovladače pokud jej nebude používat déle než 3 měsíce. Obojek si bude pamatovat nastavení i kódování.

▪ Ukládejte přístroj z dosahu dětí. Toto zařízení není hračka pro Vás ani pro děti.

●  **Údržba**

▪ Nepoužívejte těkavé látky, jako rozpouštědlo nebo benzen k čištění produktu. Použijte jemný hadřík navlhčený vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem.

▪ V zájmu zachování vodotěsnosti doporučujeme výměnu těsnění umístěného v přijímači každý rok.

●  **Řešení problémů**

Pokud by Váš CANICOM 300 přestal pracovat, nejdříve si přečtěte tento manuál, a poté zkontrolujte nebo vyměnte/dobíjte baterie. Taky zkontrolujte zda-li používate přístroj správně.

Pokud narazíte na problémy, přeprogramujte přijímač za pomoci ovladače.

 Při restartu postupujte takto:

- Vyndejte baterii z přijímacího obojku

- Kovým nástrojem (př. nůžky), spojte dva konce podpory pro baterii na přibližně 2sec (viz. obr. 7)

- Vložte baterii zpět (musíte slyšet jedno pípnutí, jako důkaz , že baterie je správně vložena).

- Restartujte CANICOM za pomoci dálkového ovladače.

**Obrázek 7**

Reset: spojte dva konce podpory pro baterii

Pokud problém přetrvá, **kontaktuje dodavatele nebo jděte na www.numaxes.com.** Můžete také kontaktovat **NUM’AXES** na **+33.2.38.63.03.84** nebo e-mail **internationalsales@numaxes.co****m**.

V závislosti na typu závady, budete muset produkt vrátit na servisní opravu.

Pro všechny opravy, prosíme dodejte:

- kompletní produkt

- důkaz o koupi (fakturu nebo paragon)

Pokud vynecháte jednu z těchto věci, Ponákupní servis Vám bude fakturovat náklady na opravu.

●  **Technické údaje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dálkový ovladač** | **Přijímací obojek** |
| Zdroj | 1 3-V CR2 lithium baterie | 1 3-V CR2 lithium baterie |
| Životnost | Trvalé používání:Přibližně 30 000 stisknutí | V pohotovostním: přibližně 7 měsícůTrvalé použ.: přibližně 2 měsíce |
| Frekvence (Výkon) | 869.525 MHz (25 mW e.r.p.) | 869.525 MHz |
| Anténa | 35 mm | Integrovaná |
| Dosah | přibližně300 m |  |
| Krytí | Proti dešti | Vodotěsný |
| Zabezpeční a kódování | Mikroovladač | Mikroovladač |
| Signalizace stavu baterie | Indikátor na LCD displeji | Světelná kontrolka |
| Úroveň impulsů | 12 |  |
| Pracovní teplota | mezi – 20°C a +40°C | mezi – 20°C a +40°C |
| Rozměry | 108 mm x 55 mm x 24 mm | 68 mm x 43 mm x 38 mm |
| Váhat (s baterieme) | 85 g | 75 g (bez řemínku)Obojek nastavitelný na velikost krku 20 až 50 cm |

●  **Životnost baterie přijímacího obojku**

- 7 měsícu v pohotovostním: použití 4 hodiny děnně

- 2 měsíce trvalého použivání: kolem 5 000 impulsů o délce 2s na úrovni 12

Pro zvýšení životnosti baterie přijímacího obojku, doporučujeme vypnout přístroj, pokud jej nepoužíváte delší dobu.

●  **Záruka**

NUM’AXES garantuje záruku proti výrobním vadám po dva roky od koupi. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody v důsledku nesprávného použití nebo poruše výrobku.

Poštovné a balné si platí sám kupující.

●  **Podmínky záruky**

**1.** Tato záruka bude platná pouze v případě, že doklad o nákupu (faktura nebo paragon), bez zrušení, je předložena distributorovi NUM’AXES. Záruka je limitována na originálního kupujícího.

**2.** Záruka nekryje nasledovné:

**▪** Výměnu baterií,

**▪** Výměnu řemínku,

**▪** Přímé nebo nepřímé riziko při posílání zásilky prodejci nebo NUM’AXES,

**▪** Poškození vzniklé:

**▪** nedbalost nebo nesprávné užívání (např. kousnutí, rozbití, popraskání),

**▪** použití v rozporu s pokyny, nebo ne v něm představenými,

**▪** opravy prováděny neoprávněnými osobami.

**▪** Ztráty nebo krádeže.

**3.** Pokud se zjistí, že výrobek je vadný, NUM'AXES rozhodne, zda-li výrobek opravit nebo nahradit.

**4.** Žádné pohledávky nemůžou být podávány proti NUM'AXES, zejména v souvislosti s nesprávným používáním nebo poruchou.

**5.** NUM'AXES si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků s cílem učinit technických zlepšení nebo zajištění v souladu s novými předpisy.

**6.** Informace obsažené v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**7.** Fotografie a kresby nejsou smluvní.

●  **Náhradní díly**

Náhradní díly (baterie, řemínek, elektrody, další obojky…) můžete kdykoliv zakoupit u Vašeho dodavatele.

●  **Sběr a recyklace Vašeho přístroje**

 Piktogram ,který se objevuje na výrobku znamená, že výrobek nemůže být hozen do domovního odpadu.

Musíte přinést výrobek na sběrnu, která je určená k recyklaci elektronického odpadu nebo přinést výrobek zpět k distrubutorovi.

Přijetím tohoto procesu, uděláte něco pro životní prostředí; přispějete k zachování přírodních zdrojů a k ochraně lidského zdraví.

745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – B.P. 30157

45161 OLIVET CEDEX - FRANCE

Tél + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00

internationalsales@numaxes.com

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)

