
# Petrainer PET916



1. Antenne
2. LCD Display
3. Gerät umschalten (mit 2 Halsbänder)
4. LED Licht
5. Vibrationsintensität
6. Vibration
7. Ton

**Technische Merkmale**

Frequenz: 433.825MHz

Funkgerät: 3.7V 500mA LiP

Empfänger 3.7V 500mA LiP

**Funktionen**

1. Vibration - einstellbar mit seitlichen Tasten
2. Ton
3. Die Stufen sind mit der Up / Down-Taste einstellbar
4. PET916N kann für 1 oder 2 Hunde verwendet werden
5. Der Empfänger ist wasserdicht und tauchfähig

**Energieeinsparung**

1. Der Halsbandempfänger schaltet sich automatisch nach vier Minuten Inaktivität ab
2. Bei jeder Inaktivität wird das Halsband in den Standby - Modus umschalten
3. Das Funkgerät schaltet sich in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität vorliegt, und schaltet sich ab, wenn es länger als 2 Minuten nicht benutzt wird

**Funkgerät vorbereiten**

1. Schalten Sie das Funkgerät ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken
2. Schließen Sie das Ladegerät an Funkgerät
3. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
4. Das rote Licht am Funkgerät leuchtet auf
5. Laden Sie das Funkgerät bei der ersten Ladung für mindestens 2 Stunden auf
6. Nach dem Laden schaltet sich die rote LED automatisch aus

Batteriestandsanzeige: Das Batteriesymbol leuchtet auf   rechte untere Ecke des LCD-Bildschirms.

**Wie man den** **Empfänger benutzt**

1. Schalten Sie den Empfänger mit der Ein- / Aus- Taste ein , die rote LED blinkt alle 2 Sekunden nach dem Einschalten
2. Schließen Sie das Ladegerät an   Empfänger
3. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
4. Das rote Licht am Sender leuchtet auf
5. Laden Sie den Sender bei der ersten Ladung für mindestens 2 Stunden auf
6. Nach dem Laden schaltet sich die rote LED automatisch aus

**Verbindung des Funkgerätes mit dem Empfänger**

*Empfänger ist gepaart von* *Produktion, aber es ist nicht die* *Regel.*

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den 1. oder 2. Kanal
2. Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie den Ein- / Ausschalter drücken. Das Halsband blinkt alle 2 Sekunden und zeigt an, dass es ist   Standby-Modus.
3. Drücken Sie dann erneut die Ein- / Aus - Taste und halten Sie für 5 Sekunden 3-
4. Die LED blinkt und der Empfänger piepst
5. Wenn die grüne LED am Empfänger blinkt, tasten Sie auf das Optionsfeld für Vibration oder Ton. Zu einem Zeitpunkt, wenn der Empfänger wieder ein akustisches Signal machen, ist das Funkgerät gekoppelt.
6. Wenn Sie 2 Empfänger haben, machen Sie dasselbe für den anderen. Es ist notwendig, die Empfänger schrittweise zu koppeln. Koppeln Sie nur einmal, wenn Sie beide gleichzeitig piepsen / vibrieren müssen.

**Tipps für die Verwendung**

-           Dieser Trainingshalsband ist für das Verhaltenstraining konzipiert und nicht für den Einsatz ohne die notwendige Interaktion ausgelegt. Belohnen Sie den Hund immer für das richtige Verhalten.

-           Auf unserem YouTube- Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: **www.Youtube.com/Elektro-Halsbander**

-           Mündliche Kommandos, die durch eine Belohnung ergänzt werden, werden einen wesentlichen Teil des Erfolgs des Trainings machen.

-           Der Hund sollte mindestens 6 Monate alt sein, bevor Sie mit dem Training beginnen.

-           Verwenden Sie mündliche Kommandos, und das elektronische Halsband nur wenn nötig. Seien SIe konsistent mit dem Wortlaut der verbalen Kommandos – benutzen Sie immer dieselben Wörter.

-           Verwenden Sie den Signalton als Warnung. Der Hund ist daran gewöhnt, nach dem Tonsignal einen Impuls zu haben und zu erkennen, dass er als Warnung piepst.

-           Das System sollte nicht für aggressive Hunde verwendet werden - in diesem Fall sollten Sie die Eignung für die Verwendung mit Ihrem Tierarzt oder professionellen Trainer in Betracht ziehen.

**Sicherheit**

-           Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig die Position des Halsbandes, das korrekte Anziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut auf Elektroden für Hautausschlag oder Reizung. In diesem Fall entfernen Sie das Halsband so oft wie möglich oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

-           Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrisch).

-           Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig am Ort der Elektroden.

**Hauptprobleme**

**Es sieht so aus, als ob das Halsband nicht richtig funktioniert**

-           Stellen Sie sicher, dass sowohl der Empfänger als auch der Sender vollständig geladen sind

-           Folgen Sie den Anweisungen, um den Empfänger mit dem Radio zu koppeln

-           Stellen Sie sicher, dass keine Nullwertkorrektur erfolgt

-           Stellen Sie sicher, dass der richtige Empfänger (1 oder 2) am Funkgerät ausgewählt ist,

-           Passen Sie das Halsband an, passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

**Der Empfänger oder Funkgerät lädt nicht**

-           Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß in das Netzwerk und das Gerät eingesteckt sind

-           Testen Sie beide Geräte auf Fehlfunktionen   Ladegerät oder Netzwerk

**Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen**

-           Testen Sie den Empfänger wie angewiesen

-           Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren

-           Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

# *Video*

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen:[**www.Youtube.com/Elektro-Halsbander**](https://www.youtube.com/channel/UCNlevsPgNW5QXdvK4nMT__A)

***Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice***

Das Gerät wurde für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs auf Anfrage beim Importeur und beim Importeur erhältlich.

Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können (Registerkarte Download):

<https://www.elektro-halsbander.de/elektronisches-trainingshalsband/petrainer-pet916>

Änderungen von technischen Parametern, Funktionen und Druckfehlern sind vorbehalten.

# *Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur gestellt:*

TriloxxBoxx 2560  
Reedog, s.r.o.  
Martin - Wehnertplatz 5  
02763 Zittau  
Deutschland

**E-mail:** [**info@elektro-halsbander.de**](mailto:info@elektro-halsbander.de)

**Tel:**[**+49 176 34 433 212**](tel:+49%20176%2034%20433%20212)