**DOGTRA 610C**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

****

**Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento manuál.**

**PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRODUKTU**

**Správné používání e-obojku**

Dogtra e-obojky jsou určeny pouze za účelem změny chování psů. Nejsou určeny k používání na lidech nebo jiných zvířatech. Společnost Dogtra nebere žádnou odpovědnost za nesprávné užití Dogtra e-obojku.

**Agresivní psi**

Dogtra nedoporučuje používat e-obojky k nápravě psů, kteří jsou agresivní vůči jiným psům či lidem. V mnoha případech si poté pes spojí stimulaci impulzem s jiným psem či bytosti a stane se ještě víc agresivnějším. Agresivitu psa nejlépe vyřeší návštěva specialistu na trénink psů.

**Rušení s dalšími elektronickými zařízeními**

Dogtra, vedoucí průmyslová filtrační technologie, zaručuje minimální rušení s jinými elektronickými zařízeními (garážové dveře, kardiostimulátory atd.). Náš digitální mikroprocesor nabízí tisíce unikátních kódů k eliminaci jakékoliv shody s ostatními e-obojky.

**Neúmyslná aktivace**

Pokud je tlačítko "*Constant*" drženo déle jak 12 vteřin, zařízení se automaticky vypne.


**HLAVNÍ VLASTNOSTI**

* Dosah 600 m
* Reostat – regulátor stimulace (úroveň 0–100)
* Korekce: vibrace a elektrostatický impulz (krátký nebo dlouhý)
* Manipulace jednou rukou
* Jednoduché ovládání
* Plně vodotěsný a ponořitelný přijímač do 1 metru
* Rychlé dobití – 2 hodiny do plného nabití


**VYSÍLAČ DOGTRA 610C**



**PŘIJÍMAČ**



**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**




Pro zapnutí přijímače přibližte červený bod na vysílači k červenému bodu na přijímači. Podržte proti sobě do té doby, než se rozsvítí světelná kontrolka.

Pro vypnutí zařízení, opakujte ten samý postup. Světelná kontrolka svítí červenou barvou a indikuje, že je přijímač vypnutý.

Vysílač nemá žádné tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Vysílač se zapíná stisknutím jakéhokoli tlačítka.

**TLAČÍTKA NA VYSÍLAČI**



Vysílač Dogtra 610C má 3 tlačítka.

**Krátký impulz** (*Nick Button*): tlačítko se nachází v horní levé části vysílače. Pokud stiskněte toto tlačítko, přijímač vysílá krátký impulz.

**Dlouhý impulz** (*Constant Button*): tlačítko se nachází ve spodní levé části vysílače. Pokud stisknete toto tlačítko, přijímač vysílá dlouhý impulz. Impulz je vysílán maximálně po dobu 12 sekund. Poté se korekce automaticky vypne.

**Pager** (*Pager Button*): tlačítko se nachází v přední části vysílače. Pokud stisknete toto tlačítko, obojek vysílá vibraci. Nejdéle však po dobu 12 sekund.

**NASTAVENÍ A UMÍSTĚNÍ OBOJKU**

**Důležité: Správné upevnění a umístění obojku s přijímačem je důležité pro jeho efektivní fungování. Kontaktní kolíky musí mít přímý kontakt s kůží vašeho psa, na spodní straně krku.**

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen.

* Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtit.
* Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži.
* Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění.
* Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtil a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání.

Přijímací obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. **Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 8 hodin** (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické). **Pokud se objeví podráždění, odstraňte obojek až do doby, než zmizí všechny příznaky podráždění.**



**Zjištění správné stimulační úrovně psa**

Dogtra 610C má na vysílači reostat – regulátor stimulace. Pomocí reostatu ovládáte úroveň stimulace (0 – nejnižší úroveň, 100 – nejvyšší úroveň). **Vždy začínejte na nejnižší úrovni a postupně úroveň zvyšujte**. *Pokud najdete optimální úroveň, chování psa se mírně změní (například se začne otáčet nebo hýbat ušima apod.).*

**MAXIMALIZACE DOSAHU**

S obojkem máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 600 m. Dosah funkcí se liší v závislosti na způsobu držení vysílače. Pro získání maximálního dosahu držte vysílač, co nejdál od těla. Maximální dosah také zajistíte tak, že bude vysílač plně nabit.




**SVĚTELNÉ KONTROLKY**

Pokud je přijímač zapnutý, světelná kontrolka bliká každé 4 sekundy. Pokud stisknete tlačítka na vysílači, světelná kontrolka bude blikat na obou zařízeních (na přijímači i vysílači).

**Světelná kontrolka funguje jako ukazatel stavu nabití baterie**

* **Zelená barva** – plné nabití
* **Žlutá barva** – střední nabití
* **Červená barva** – zařízení je potřeba dobít



**Světelná kontrolka na přijímači**

Pokud stisknete tlačítko „*Constant*“, světelná kontrolka na obojku bude svítit buď zeleně, žluté nebo červeně – záleží na nabití baterie.

Pokud stisknete tlačítko „*Nick*“, světelná kontrolka se rozsvítí na zlomek sekundy.

**NABÍJENÍ**



Jak vysílač, tak i přijímač jsou u obojku Dogtra 610C osazeny vyměnitelnou a rychlonabíjecí Lithium polymer baterií.

POZNÁMKA: Používejte pouze Lithium-polymerové nabíječky baterií Dogtra. Vyhnete se tak jakémukoli poškození spojeném s používáním jiné nabíječky.

* **Před prvním použitím výrobku nabijte zařízení.**
* Nenabíjejte baterie v blízkosti hořlavin.
* Pokud zařízení nepoužíváte po dobu delší než 3 měsíce, zařízení plně dobijte.

**Zařízení dobijte pokud:**

* Světelná kontrolka svítí červeně
* Ukazatel stavu nabití baterie ukazuje pouze jednu čárku
* Světelná kontrolka na vysílači nebo přijímači nesvítí

**POSTUP**

1. Zapojte nabíjecí kabely do vysílače a přijímače.
2. Zapojte nabíječku do zásuvky. Všechny světelné kontrolky se rozsvítí červeně. Během nabíjení se zařízení vypne. Po dokončení nabíjení je nutné zařízení znovu zapnout.
3. Lithium-polymerové baterie jsou plně nabity během 2 hodin. Během nabíjení svítí světelné kontrolky červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, světelná kontrolka se rozsvítí zeleně. Po odpojení nabíječky, restartujte zařízení.
4. Uzavřete zásuvku gumovou krytkou (na obou zařízeních).

**Tréninkové rady**

Zaváděcí období může začít pro mladého psa ve věku 6 měsíců po dokončení základního tréninku.

Nedávejte obojek zvířeti, které je ve špatném zdravotním stavu (srdeční problémy, epilepsie atd.) nebo, které má problémy s chováním.

Váš pes si bude muset na obojek zvyknout: nechte mu ho po několik dní, aniž byste ho používali.

**Každý krok provádějte pomalu:** Pro to, aby si váš pes vybudoval spojení mezi stimulací a špatným chováním, jeho pozornost musí být vzbuzena prvním varováním pomocí tónu nebo vibrací a poté stimulací.

**Povzbuzuje ho pomocí poplácání nebo pohlazení:** Nechte vašeho psa nejdříve, aby se trénoval sám. Po stimulaci, jakmile se naučí poslouchat a vrátí se, by měl být poplácán; rychleji pochopí a jeho touha poslouchat se zvýší.

Až plně pochopí propojení mezi stimulací a špatným chováním, můžete pokračovat ve své práci, ale i nadále ho čas od času chvalte, abyste posílili jeho „koncept poslušnosti“.

**ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA**

**Údržba**

Ujistěte se, že je gumová krytka vždy na svém místě, když je obojek v provozu. Po každém tréninku, pečlivě zkontrolujte zařízení, zda nechybí nějaké části nebo není nijak poškozeno. Poškození může vést ke ztrátě vodotěsnosti. Po zkontrolování zařízení, opláchněte přijímač a vyčistěte všechny nečistoty.

**Údržba při delším nepoužívání**

Výcvikový obojek by měl být plně nabitý před uložením na delší dobu. Udržujte jej v pokojové teplotě. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

**Pokud zařízení nepoužíváte po dobu delší než 3 měsíce, zařízení plně dobijte.**

**ZÁRUKA**

**Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis**

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/dogtra-610c

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00**

**Praha 10**

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz