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Jak správně připravit na sezónu akumulátorovou, elektrickou 
a benzínovou sekačku?                                             
Praha, 30. ledna 2024 – Jak správně odzimovat sekačku před novou sezónu? Nestačí jí jenom vyndat z garáže, zapnout a začít sekat. Ať již máte sekačkou elektrickou, akumulátorovou nebo benzínovou, je nutné před prvním sečením nic nepodcenit. Kvalitní předsezónní péče zajistí její celoroční spolehlivost, bezpečnost a prodlouží její životnosti.

Důkladná očista
Pokud jste loni nestihli sekačku očistit před jejím uložením po sezóně, prvním krokem po jejím vyvezení je důkladné očištění. „Pokud jste na konci loňského horku nevyčistili sekačku před tím, než jste ji schovali, je nutné ji před použitím pořádně vyčistit. Čistota sekačky se často podceňuje, ale následky špatné péče v tomto směru mohou být katastrofální. Nezapomeňte přitom na vyčištění sběrného koše, jehož čistota významně ovlivňuje sběr posečené trávy. Sekačka totiž funguje jako vysavač: v případě zanesení sběrného koše nemá kam unikat vzduch, a sekačka proto nesbírá,“ doporučuje Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.
Promazání pohyblivých částí
Další velmi opomíjenou údržbou sekačky je mazání jejích pohyblivých částí. Je nutné je pravidelně promazávat vhodným olejem nebo vazelínou. Promažte také ložiska kol a u moderních tříkolových sekaček nezapomeňte promazat čep zatáčení předního kola. Určitě také neuškodí prokápnout olejem ovládací lanka, čepy táhla nastavení výšky a podobně. Dobře promazané pohyblivé části se snadněji pohybují, navíc se tak snižuje jejich opotřebení a prodlužujete i životnost celé sekačky.      
Kontrola ostrosti nože

Dobře nabroušený nůž je základem kvalitního sečení. „Sekačka s tupým nožem trávu spíše trhá než seče. Konečky trávníku jsou pak roztřepené a trávník rychle ztrácí vlhkost a zasychá. Tupý nůž bývá častou příčinou špatného plnění koše sekačky. Nůž však zároveň musí být i dobře vyvážen, jinak je zdrojem nadměrných vibrací. Nůž je lepší k broušení i vyvážení svěřit odborníkovi. Pokud se do toho pustíte sami, je dobré nůž vyvážit tak, že jej za středový otvor zavěsíte na šroubovák – nůž se nesmí převažovat. Pokud se jednou polovinou otáčí dolů, postupně přibrušujte ostří klesající těžší strany, dokud nůž nebude vyvážen,“ doporučuje Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.
V případě, že máte sekačku elektrickou či akumulátorovou, máte v tuto chvíli přípravu na jaro hotovou. Následující rady platí pro sekačky benzínové.
Výměna motorového oleje

Abyste udrželi sekačku v dobrém stavu, je důležité často měnit motorový olej. Motor potřebuje dostatečné mazání, aby fungoval hladce a bez problémů. Během provozu se do oleje uvolňují kovové mikročástice, které jeho účinky postupně snižují. Je nutné jej vedle doplňování také pravidelně měnit za nový dle doporučení výrobce. 
„Doporučuji olej měnit zpravidla hned po prvních pěti hodinách provozu. Následně pak každých dalších 50 hodin nebo nejméně jednou ročně. Olej vyměňujte podle návodu, nikdy nepřelívejte nad maximální množství,“ doporučuje Petr Tichý. 
Vyčištění nebo výměna vzduchového filtru
Vzduchový filtr je jednou z nejexponovanějších částí sekačky. Aby měl motor vysoký výkon, potřebuje dostatečný přísun vzduchu pro kvalitní spalování. Není však možné nasávat vzduch plný prachu a nečistot, které by zanášely palivové cesty a zvyšovaly opotřebení motoru. Proto je sání sekačky chráněno vzduchovým filtrem, který prach a nečistoty zadržuje. Na filtru se prachové částice usazují, a postupně tak snižují jeho průchodnost, proto je třeba jej pravidelně čistit a měnit. 
„Filtr by se měl čistit každých 25 pracovních hodin a nejlépe jednou ročně celý vyměnit. Sekačka se zaneseným filtrem totiž špatně startuje, má také vysokou spotřebu paliva a nízký výkon. Papírovou vložku nikdy nečistěte tlakovým vzduchem, hrozí vznik mikrotrhlin, a tedy i následné snížení funkce vzduchového filtru. Je vhodné filtrační vložku vyměnit, nebo alespoň vyklepat,“ vysvětluje Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.
Svíčky, staré palivo, odborný servis
Vypustit palivo ze sekačky je třeba ještě před jejím uložením na zimu. Pokud jste tak neudělali, vyžádá si jarní příprava o něco více péče. Staré palivo je nutné vypustit ještě před jejím prvním nastartováním po zimě. „Moderní paliva totiž obsahují biologické složky, které jsou nestabilní, vážou na sebe vodu, gelovatí a ucpávají pak palivový systém. Pokud necháte v sekačce stát benzín několik měsíců, může se na jaře stát, že biologické složky reagující se vzdušnou vlhkostí úplně ucpou karburátor a bude nutné jej složitě mechanicky vyčistit,“ varuje Petr Tichý a dodává: „Stejně tak je vhodné je jednou za rok vyměnit zapalovací svíčku či ji alespoň nechat zkontrolovat odborníkem. Vadná svíčka může být totiž zdrojem mnoha dalších problémů. A bez funkční svíčky motor vůbec nenastartujete. Pokud se sekačka chová nějakým způsobem nestandardně, situaci nepodceňujte a požádejte o odbornou radu ve specializovaném servisu.“

