**Užívateľský manuál – FOOBLER**

**Funkcie:**

Smartloptička pre domácich maznáčikov, ktorá zaistí pravidelné dávkovanie maškŕt alebo vybraného suchého krmiva v intervaloch, ktoré si môžete ľubovoľne nastaviť. Vďaka spojeniu hry s chutnou odmenou, zabaví vášho chlpáča aj na niekoľko hodín, alebo v ňom prebudí lovecké pudy a rozvíja logické myslenie.



kryt pre vloženie batérií

zásobník

nastavenie časového intervalu

**Vloženie batérií:**

1. Odskrutkujete spodnú časť loptičky (tú, kde je umiestnené aj tlačidlo pre zapnutie).
2. Potom odskrutkujte kryt pre batérie a vložte **2 ks batérií typu AA.**
3. Kryt batérií pevne zaskrutkujte naspäť.

**Nastavenie časového intervalu:**

1. Pomocou posuvného tlačidla vyberte interval dávkovania maškŕt alebo krmiva.

**15, 30, 60 alebo 90 min** ( celkový čas zaberie Vami vybraný interval krát 6 = počet priehradok)

1. Po nastavení intervalu zaskrutkujte uzáver naspäť. Pre rýchlejšiu obsluhu sú na uzávere zobrazené ikony odomknutého a zamknutého zámku.

**Naplnenie zásobníka:**

1. Odskrutkujte druhú časť lopty, kde je umiestnený zásobník pre vybrané dobroty.
2. Po naplnení kryt pevne zaskrutkujte späť. Do loptičky vkladajte len suché maškrty a krmivo.

Teraz je lopta pripravená na používanie. Stačí stlačiť zapínacie tlačidlo a vo Vami zvolenou časovom intervale vypadne zvolená dobrota. Pred použitím maznáčika s hračkou zoznámte, ukážte mu vložené maškrty, aby pochopil prečo sú tam.

**Údržba:**

Aby bola loptička pre chlpáča nezávadná je potrebné ju umývať. Podľa potreby ju rozoberte a vnútro umyte teplou, jarovou vodou. Jediná časť, ktorá nesmie prísť do styku s vodou je kryt, kde sú umiestnené batérie a ovládací panel. Potom nechajte loptičku voľne uschnúť na vzduchu.

**Prepojenie pomocou Bluetooth:**

1. Na svojom mobilnom zariadení zapnite funkciu Bluetooth
2. Stiahnite si aplikáciu **Foobler**
3. Otvorte aplikáciu Foobler



Spárovanie lopty s aplikáciou – nájdete všetky zapnuté bluetooth zariadenia. Foobler musí byť zapnutý a blikať.

Po úspešnom spárovaní v pravom hornom rohu - *connected*

Nastavenie kontaktných

informácií a

pomenovanie lopty – oceníte,

ak máte viac lôpt (petname)

Nastavenia lopty

výber profilového obrázku

výber zvuku pri dávkovaní

info

Úvodná obrazovka

vaše zariadenie

nastavenie časovača

štatistika aktivity

**Nastavenie časovača:**

*  **1 – 99** nastavenie ľubovoľného časového intervalu. Napr. lopta bude dávkovať každých 23 minút. Po ukončení dávkovania sa prepne do režimu spánku
* **Set 6** nastavenie 6 rôznych časov, kedy sa lopta spustí.
* **Set 6 Random** nastavenie náhodných časov dávkovania. Vyberiete si len časový úsek, v ktorom sa dávkovanie náhodne spustí.
* **Manual Foobler** nastavenie času, pomocou posuvného tlačidla na ovládacom panely lopty

**Aby lopta fungovala správne vo Vami nastavenom čase, je nutné, aby bola pripojená k aplikácii (*connected* v pravom hornom roku)**

Na našom **Youtube** kanáli nájdete veľa užitočných rád pre výcvik psa, či použitie a inštaláciu elektronických výcvikových pomôcok: [**www.Youtube.com/ElektroObojky**](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Prehlásanie o zhode, záručný a pozáručný servis Prístroj bol schválený na používanie v krajinách EÚ a je preto chránený značkou CE. Potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni dovozcu. Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod:

<https://www.elektricke-obojky.sk/smart-hracky-pre-psov/foobler-bluetooth-smart-lopticka-pre-psov-a-macky>

Zmeny technických parametrov, vlastnosti a tlačové chyby vyhradené.

**Záručné a pozáručné opravy zabezpečuje dovozca:**

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00 Praha 10**

Tel: +421 322 601 057

Email: obchod@elektricke-obojky.sk