
# Benutzerhandbuch Petrainer PET998N



1. Antenne
2. LED Anzeige
3. Rote LED Anzeige (Eingeschalten oder Aufladen)
4. LCD Display

000 1-100 Stufen

Statisches Impuls

Vibrationsmodus

Tonmodus

Lichtmodus

Erste Kanal

Zweite Kanal

Batterie schwach

1. Oben/Unten
2. Beleuchtung
3. Kanalwechsel
4. Aktionstaste
5. Moduswechsel
6. Ladeanschluss

## Funktionen

* 10 Vibrationsstufen
* 2 Stufen akustischer Alarm
* Reichweite bis zu 200 Meter
* Taschenlampe (am Funkgerät)
* Die Stufen sind mit der Oben / Unten-Taste einstellbar
* Das System kann für 1 oder 2 Hunde verwendet werden
* Der Empfänger ist wasserdicht und tauchfähig
* Gyroskopischer Sensor - Wenn der Hund sich 5 Minuten lang nicht bewegt, wechselt der Halsband in den Schlafmodus

**Energieeinsparung**

* Der Halsbandempfänger schaltet sich nach fünf Minuten Inaktivität automatisch aus
* Jede Aktivität versetzt das Halsband in den Standby-Modus
* Das Funkgerät wechselt sich in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität vorliegt, und schaltet sich ab, wenn er länger als 2 Minuten nicht benutzt wird

## Vorbereitung des Funkgerätes

**Laden Sie das Fernbedienungsfunkgerät auf**

1. Stecken Sie das Ladegerät an Funkgerät
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
3. Das rote Licht am Funkgerät leuchtet auf
4. Laden Sie das Funkgerät bei der ersten Ladung mindestens 6 Stunden lang auf
5. Nach dem Laden schaltet sich die rote LED automatisch aus

Batteriestandsanzeige: Das Batteriesymbol leuchtet auf in der rechten unteren Ecke des LCD-Display.

**Wie benutzt man das Funkgerät?**

1. Schalten Sie das Funkgerät und halten Sie MODE - Taste 5 Sekunden lang gedrückt
2. Stellen Sie die verschiedenen MODE ein, indem Sie die MODE-Taste drücken, um das Symbol auf dem Display zu ändern
3. Drücken Sie Oben und Unter, um die Stufe einzustellen
4. Wählen Sie verschiedene Kanäle für das eine oder andere Halsband
5. Das Halsband wechselt in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität vorliegt, und schaltet sich ab, wenn er länger als 2 Minuten nicht benutzt wird
6. Im Standby-Modus drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der LED Beleuchtung für Aufwachen

## Příprava přijímače

**Nabijte obojek**

1. Stecken Sie den Ladeanschluss in das Halsband (unter Gummischutz)
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose
3. Die rote LED Anzeige im Halsband leuchtet auf
4. Laden Sie das Halsband mindestens 6 Stunden lang auf
5. Bei voller Ladung leuchtet die LED grün
6. Schließen Sie nach dem Laden die Steckdose mit dem Gummischutz
7. Wenn die Batterie fast leer ist, piept das Halsband alle 20 Sekunden

**Batteriestandsanzeige: Halsband beginnt rot zu blinken**

## Koppeln Sie das Funkgerät mit dem Empfänger

1. Schalten Sie das Funkgerät ein und wählen Sie den 1. oder 2. Kanal
2. Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie die Power-Taste drücken. Das Halsband piept.
3. Drücken Sie dann die Power-Taste erneut und halten Sie ihn 5 Sekunden lang gedrückt
4. Drücken Sie die "Y" -Taste am Funkgerät. Sobald der Empfänger erneut piept, ist der Empfänger mit dem Funkgerät gekoppelt

### Tipps für die Verwendung

* Dieser Trainingshalsband ist für das Verhaltenstraining konzipiert und nicht für den Einsatz ohne die notwendige Interaktion ausgelegt. Belohnen Sie den Hund immer für das richtige Verhalten.
* Auf unserem YouTube- Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen
* Trainingshilfen: [**www.Youtube.com/ElektroHalsbander**](http://www.Youtube.com/ElektroHalsbander)
* Mündliche Kommandos, die durch eine Belohnung ergänzt werden, werden einen wesentlichen Teil des Erfolgs des Trainings ausmachen.
* Der Hund sollte mindestens 6 Monate alt sein, bevor Sie mit dem Training beginnen.
* Verwendung von oralen Kommandos und elektronische Halsband nur dann, wenn es nötig ist. Seien Sie konsequent in Bezug auf den Wortlaut der verbalen Kommandos - immer die gleichen Worte.
* Das System sollte nicht für aggressive Hunde verwendet werden - in diesem Fall sollten Sie die Eignung für die Verwendung mit Ihrem Tierarzt oder professionellen Trainer in Betracht ziehen.

## Sicherheit

* Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig die Position des Halsbandes, das korrekte Anziehen und Positionieren der Elektroden. Überprüfen Sie die Haut auf Elektroden für Hautausschlag oder Reizung. In diesem Fall entfernen Sie das Halsband so oft wie möglich oder konsultieren Sie Ihren Tierarzt.
* Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch nicht elektrisch).
* Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig am Ort der Elektroden.

## Hauptprobleme

**Es sieht so aus, dass das Halsband nicht richtig funktioniert**

* Stellen Sie sicher, dass sowohl der Empfänger wie auch das Funkgerät vollständig geladen sind
* Folgen Sie den Anweisungen, um den Empfänger mit dem Funkgerät zu koppeln
* Stellen Sie sicher, dass keine Nullwertkorrektur erfolgt
* Stellen Sie sicher, dass der richtige Empfänger (1 oder 2) am Funkgerät ausgewählt ist,
* Passen Sie das Halsband an, stellen Sie die Intensität ein und versuchen Sie es erneut

**Der Empfänger oder das Funkgerät lädt nicht**

* Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß in das Netzwerk und das Gerät eingesteckt sind
* Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder im Netzwerk

**Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen**

* Testen Sie den Empfänger wie angewiesen
* Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
* Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

# *Videos*

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Hundetraining oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen: [www.Youtube.com/Elektronische halsbänder für hunde](https://www.youtube.com/channel/UCNlevsPgNW5QXdvK4nMT__A)

# *Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice*

# Das Gerät wurde für den Einsatz in den EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs auf Anfrage beim Importeur und beim Importeur erhältlich.

Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden können (Registerkarte Download): <https://www.elektro-halsbander.de/elektronisches-trainingshalsband/petrainer-pet998n>

Änderungen von technischen Parametern, Funktionen und Druckfehlern sind vorbehalten.

**Garantie- und Nachgarantieleistungen werden vom Importeur übernommen. Service-Adresse:**

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 8, Praha 10

Infolinka a prodejna Bohdalec: +420 216 216 106

Prodejna Modřany: 775 595 558

Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)