**PETSAFE LITE**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

****

**Funkce:**

* Reaguje na štěkání a vytí psa
* Vodotěsná ochrana
* Bezpečnostní pojistka
* Dobíjecí zařízení
* 15 úrovní impulzu
* LED indikace stavu baterie

**Obsah balení:**

* Protištěkací obojek Petsafe Lite
* Nastavitelný obojek
* Dlouhé a krátké elektrody
* Síťový adaptér
* Návod

**Princip fungování:**

Zařízení využívá ke korekci štěkání postupně se zvyšující elektrostatický impulz v 15 úrovních

Při zaštěkání se obojek aktivuje na nejnižší úrovni 1. Pokud pes stále štěká, zařízení postupně zvyšuje úroveň impulzu až na úroveň 15. Poté se obojek z bezpečnostních důvodů zablokuje na dobu 3 minut. Pokud pes znovu zaštěká, obojek se znovu spustí od úrovně 1.

**Příprava obojku**

1) Nabití:

- Odstraňte gumovou krytku na vnitřní části zařízení a připojte nabíjecí kabel

- Rozsvítí se zelená kontrolka

- Nabíjení trvá cca 5 hodin. Při plném nabití zhasne zelená kontrolka

- Zabezpečte zdířku na nabíjení gumovou krytkou

**Stav baterie:** Když je baterie slabá, LED bliká 3x červeně každých 5 sekund. Při úplném vybití nebliká žádná kontrolka. Po nabití bliká zelená kontrolka každých 5 sekund.

2) Zapnutí:

- Stiskněte a podržte zapínací tlačítko na přední straně obojku, dokud neuslyšíte pípání od slabšího po silnější

- Zelená kontrolka blikne každých 5 sekund

3) Vypnutí:

- Stiskněte a podržte zapínací tlačítko na přední straně obojku, dokud neuslyšíte pípání od silnějšího po slabší

- Rozsvítí se červená kontrolka a zařízení se vypne

**Testování obojku:**

- Připojte obojek na nabíječku

- Stiskněte a podržte zapínací tlačítko a odpojte od nabíječky

- Rozsvítí se modrá dioda, červená a zelená zhasne

- Uvolněte zapínací tlačítko. Po 2 sekundách obojek 15x pípne, jednou pro každou úroveň korekce.

- Zazní zvukový tón pro vypnutí a zařízení se vypne

**Správné nasazení obojku:**

1) Nasaďte psovi zařízení na krk

2) Kontaktní elektrody musí být umístěny na hlasivkách

3) Obojek dostatečně utáhněte. Pokud bude volný, bude se zařízení protáčet a nebude reagovat správně

4) Obojek je správně utažen, když můžete vložit dva prsty mezi popruh a krk vašeho psa.

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: [www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

 Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/elektronicke-obojky/petsafe-r-lite>

 Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00 Praha 10**

**Tel: +420 216 216 106**

**Email: info@elektro-obojky**