
**PAWBO SVÍTÍCÍ UŠI**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**



Pohled zepředu

1. Indikátor napájení

2. 3M (lepidlo)

3. Držadla

Pohled zezadu

4. Vypínač

**SPECIFIKACE**

**Produkt: Pawbo Flash**


**Model: PPC-AT01**

Rozměry: 10,7 cm x 6,9 cm x 4,6 cm


Hmotnost: 62,1 g

Záruka: 2 roky

Kompatibilní pouze pro Smart PET kameru Pawbo (PPC-11CL/21 CL). Pawbo Flash není vodotěsný. Nečistěte produkt vodou.



**INSTALACE**



**KROK 1:** Připojte Pawbo Flash k hostitelskému zařízení.

**KROK 2:** Připojení k napájení

1. Připojte napájecí kabel Pawbo Flash k hostitelskému zařízení (PPC-11CL/21 CL).
2. Připojte kabel hostitelského zařízení.

**KROK 3:** Zapojení zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí zařízení po dobu 3 s. Jakmile začne nepřetržitě blikat červené světlo, zařízení je zapnuto.

Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zařízení po dobu 3 s. Zařízení je vypnuto.

Pawbo Flash svítící uši vám umožní vidět vašeho mazlíčka v barvách, i když se stmívá. Automatické LED osvětlení se aktivuje hladinou světla okolí a navíc automaticky zeslábne, jakmile se váš chlupáč přiblíží ke kameře.

**ZÁRUKA**

**Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis**

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

**Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:**

https://www.elektro-obojky.cz/smartpet-pro-psy-a-kocky/pawbo-svitici-usi

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00**

**Praha 10**

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz