**Slovenský užívateľský manuál – PET855**

***Hlavné vlastnosti***

- 7 stupňov citlivosti

- Jednoduché testovanie funkčnosti

- Vodotesný a dobíjací

- Viacfarebné LED svetlo indikátoru nabitia batérie

***Nastavenie citlivosti***

Regulátor citlivosti slúži k nastaveniu citlivosti v závislosti na prostredí, v ktorom je pes.

Stupeň 7 je najcitlivejší

Stupeň 1 najmenej citlivý

Pri testovaní obojku nastavte hodnotu citlivosti vždy na „7“.

***Dobíjanie***

Pokiaľ pred uvedením do spiaceho režimu bliká červené svetlo, je potrebné obojok dobiť. Po zapojení do nabíjačky začne svietiť bez prestávky červené svetlo. Akonáhle je obojok plne nabitý, kontrolka prestane svietiť na červeno.

1. Otvorte gumou zakrytú dierku pre zapojenie adaptéru

2. Zapojte adaptér

3. Plne nabité je po 3 – 4 hodinách

***Nasadenie obojku***

Obojok sa nasadzuje pod železné kontaktné body (elektrody). Výber elektród závisí na dĺžke srsti psa. Dajte dole elektródy a nasaďte remienok. Po jeho nasadení dajte elektrody späť.

***Testovanie***

1) Priložte testovaciu výbojku

2) Nastavte režim citlivosti na „7“

3) Testujte poškrabaním vrúbkovanej časti obojku (pod elektrodami) perom alebo iným predmetom. Obojok začne na 1,5 sekundy vydávať impulz

***Poznámky:***

- Obojok nevydáva impulz a vibrácie v rovnaký čas. Impulz prichádza až po vibrácií.

- Pokiaľ je nastavená citlivosť na „T“, obojok aktivuje i veľmi nepatrný zvuk či chvenie.

**Servisné stredisko a distribúcia**

Reedog s.r.o.

ID 2130

P.O.Box 901

911 01 Trenčín

+421 650 340 251

info@elektricke-obojky.sk