



**KÜLTÉRI UGATÁSGÁTLÓ**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**



**M**Ű**SZAKI JELLEMZ**Ő**K**

* Ultrahang kibocsátásával csökkenti a nem kívánt ugatást akár 15m távolságból.
* A beépített mikrofonnak köszönhetően akár 15 méterről érzékeli az ugatást (3 érzékelési távolság).
* Kültéri használatra. Esőálló. Beltéri használatra nem ajánlott.

### A Kültéri ugatásgátló több célra is használható:

* Saját kutyája ugatásának megszüntetése
* A szomszéd kutya ugatásának megszüntetése
* Kiskutyák megtanítása, hogy ne ugassanak

### Megjegyzés:

* Ha a kutya süket vagy hallása rossz, előfordulhat, hogy nem reagál a Kültéri ugatásgátlóra.
* **Némely esetben a kutyák érzéketlenné válnak az ultrahangra.** Ennek elkerülése érdekében kapcsolja ki a Kültéri ugatásgátlót, amikor nincs rá szüksége.
* Működési környezet: 0-45 Celsius fok között

**Figyelem:** az emberek ugyan nem hallják az ultrahangot, azonban a használatot megelőző telepítés során be kell tartania bizonyos óvintézkedéseket:

* Tartsa a készüléket karnyújtásnyi távolságban a fülétől, hogy elkerülje a halláskárosodást, ha egy kutya a készülék beállítása, felszerelése vagy telepítése közben elkezd ugatni.
* Ajánlatos a készüléktől távol maradni, amikor az be van kapcsolva.
* A készüléket nem használhatják gyermekek.
* A készülék csak kutyák esetében használható. Ne próbálja a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon használni.

Áramellátás

* A készülék 4 db 1,5V-os, LR14, „C” típusú elemmel működik. Az elem nem tartozék.

Karbantartás

* Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből
* A Kültéri ugatásgátlót elég egy nedves ruhával megtisztítani
* Ne használjon vegyszert vagy oldószert a készülék tisztítására.
* Ne merítse a rendszer a vízbe vagy más folyadékba.

**Megjegyzés:** A Kültéri ugatásgátló esőálló, azonban ha víz kerül a mikrofonba, a készülék átmenetileg működésképtelenné válhat. Miután a készülék kiszáradt, újra megfelelően fog működni.

**HASZNÁLAT**

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST.

### Beállítások – 5 pozíció

* OFF (KI) – Az elemek
* TEST (TESZT) – A mikrofon és a hangszóró megfelelő működésének ellenőrzése.
* 1 – Az ugatásérzékelés távolsága 5m
* 2 – Az ugatásérzékelés távolsága 10m
* 3 – Az ugatásérzékelés távolsága 15m

MEGJEGYZÉS: kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja azt.

### Az elemek behelyezése és eltávolítása

FIGYELEM: MINDIG állítsa a kapcsolót az OFF (KI) állásba, amikor behelyezi, vagy eltávolítja az elemeket. A készülék 4 db 1,5V-os, LR14, „C” típusú elemmel működik.


* A készülék aljának jobbra történő elfordításával veheti le az elemtartó fedelét, majd a polaritásra ügyelve helyezze be az elemeket.
* A fedél visszahelyezéséhez nyomja és fordítsa balra a készülék alját.

### Elhelyezés

A készüléket célszerűen a kutyaugatás közelébe, a kutya elé kell elhelyezni, és mindig 1,5 m- nél alacsonyabban. A legjobb eredmény eléréséhez a készülék és a kutya között ne legyen semmilyen magas tárgy.

A kettős funkciójú fogantyú segítségével:

* a készüléket fára vagy falra akaszthatja,
* kézben viheti a készüléket, hogy a bekapcsolt LED lámpával világítson éjjel vagy egy sötét helyen.



### Aktiválási módok

* A készülék megfelelő működésének ellenőrzéséhez először használja azt Teszt üzemmódban.
* Ezután állítsa a beállító gombot az 1., 2. vagy 3. állásba aszerint, hogy mekkora ugatásérzékelési távolságot kíván használni.

Amikor a beállítás gomb TEST (teszt), 1., 2. vagy 3. állásba van kapcsolva, a készülék oldalán lévő zöld LED világít, jelezve, hogy az eszköz megfelelően működik.

### Eredmények

Az első kétheti használat után észrevehetően csökken a kutyaugatások száma. Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék nem használható süket vagy rossz hallású kutyák esetében.

### A LED lámpa használata

* Nyomja meg a világításkapcsolót egyszer a LED lámpa gyenge fénnyel történő bekapcsolásához.
* Nyomja meg a világításkapcsolót ismét, hogy a LED lámpa erősebb fénnyel világítson.
* Nyomja meg a világításkapcsolót ismét, és a LED lámpa kikapcsol.

### Megjegyzés: a LED lámpa segítségével ellenőrizheti az elemek töltöttségi szintjét: a lámpa nem kapcsol be, ha az elemek lemerültek.

**Hibaelhárítás**

Ha a készülék nem működik, vagy felmerül egy probléma, először olvassa át ezt az útmutatót, majd ellenőrizze az elemet, és cserélje ki, ha szükséges. Vizsgálja meg, hogy megfelelően használja-e a terméket.

Ha a problémát nem sikerül megoldani, vegye fel a kapcsolatot kiskereskedőjével vagy az ügyfélszolgálattal a [**www.numaxes.com**](http://www.numaxes.com/) honlapon.

A hiba jellegétől függően juttassa vissza a terméket az esetleges javítás elvégzése érdekében. A jótállási időn belül történő javíttatáshoz kérjük, mellékelje az alábbiakat:

* a hiánytalan terméket,
* a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy nyugta).

Fentiek hiányában a javítás költségét meg kell térítenie.

### Az elhasználódott termék begyűjtése és újrahasznosítása

A terméken látható piktogram jelzi, hogy a terméket ne dobja a háztartási szemétbe.

Vigye el az eszközt egy olyan gyűjtőhelyre, ahol megfelelően kezelik, feldolgozzák és újrahasznosítják az elektronikus hulladékokat, vagy vigye vissza oda, ahol vásárolta.

Ha követi ezt a magatartást, akkor Ön tesz a környezetért; elősegíti a természeti erőforrások megőrzését és óvja az emberiség egészségét.

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát **fenntartjuk**, **nyomtatási** és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00 Praha 10**

Tel: +36 800 88 110

Email: info@elektro-nyakorvek.hu