AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V






AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V

AA SIZE LR6 1.5V



# W zestawie Można dokupić



**DOG SILENCER**

**ZASILACZ**

**PILOT**



**PRZEDŁUŻACZ**

**Przed startem**

**CO TO JEST ULTRADŹWIĘKOWY DŹWIĘK?**

**Brzmienia ultradźwiękowe mają częstotliwości, które są wyższe niż zakres ludzkiego słuchu. Jednak mogą być bardzo irytujące dla psów. Dźwięk ultradźwiękowy był używany przez lata do udanego szkolenia psów.**

**JAK DŁUGO ZAJMIE TRENING?**


Niektóre psy potrzebują więcej czasu niż inne aby zerwać ze złymi nawykami. Daj sobie 2-3 aby zobaczyć rezultaty

**GDZIE MOGĘ UŻYWAĆ STACJI?**

Możesz powstrzymać szczekania w dowolnym miejscu, ważne aby była czysty widok bez przeszkód, możesz powiesić urządzenie na płocie, drzewie…itd.

**Czas na powstrzymanie szczekania. Gotowy?**

# Podłącz lub włóż baterie



**CHCĘ UŻYĆ BATERII**

Możesz użyć baterii do zasilania urządzenia jeśli w bliskości nie ma dostępu do gniazdka. Po prostu włóż baterię do miejsca znajdującego się na tyle urządzenia

Czas działania na bateriach wynosi 4-5 tygodni.



1



**PODŁĄCZĘ**

**OPTIONAL**

**EXTENSION**

DC 9V

Użyj zasilacza kiedy masz dostęp do gniazdka elektrycznego. Możesz dodatkowo dokupić przedłużacz. Wygodne użycie w domu lub w jego bliskiej odległości

***WAŻNE!***

**Upewnij się, że wyjąłeś baterie!**

**Jak daleko jest pies?**



2

1. Podnieś gumową pokrywkę na boku urządzenia I przesuń przełącznik na pozycję Ultra
2. Umieść DogSilener w bezpośrednio w kierunku psa. Następnie dostosuj czułość na szczekanie psa jak pokazano poniżej:



Ustaw pokrętło maksymalnie w górę

Ustaw przełącznik w połowie

Ustaw przełącznik na dole

Użyj pilot jeśli pies jest dalej niż 40 metrów

**OFF**

**ULTRA AUDIO**

100m

40m

20m

10m

**Detekcja szczekania działa do 40 m**

1. Ustaw przełącznik w pozycji Audio podczas konfigurowania czułości detekcji na szczekanie. W ten sposób będziesz mógł usłyszeć kiedy DogSilencer zostaje aktywowany i będziesz mógł prawidłowo dopasować detekcję czułości na szczekanie. **WAŻNE Pokrętło czułości detekcji na szczekanie to nie wybór siły ultradźwięków. Siła ultradźwięków w DogSilence zawsze ustawiona jest na maksymalny poziom i nie można jej zmienić.**

# Instalacja Dog Silencer



3

## GDZIE MOGĘ ZAINSTALOWAĆ STACJĘ?

Masz kilka opcji. Ustaw stację dla psa na płaskiej powierzchni lub dla dodatkowej stabilności, wyciągnij uchwyty przesuwne na spodzie i przymocuj go. Możesz także powiesić stację w dowolnym miejscu, w którym można umieścić śrubę lub gwóźdź, używając otworów z tyłu urządzenia.

**CZY POTRZEBUJE BEZPOŚREDNIEGO WIDOKU PSA?**

Tak, upewnij się, że masz wyraźną linię wzroku pomiędzy stacją a psem, którego próbujesz trenować. Ultradźwiękowi nie będą przechodzić przez elementy, takie jak ściany i ogrodzenia, ani przez grube liście ani żywopłoty

**KIEDY UŻYĆ PILOTA?**

Pilota możesz użyć aby aktywować stację ręcznie w momencie kiedy pies znajduję się ponad 40 metrów od urządzenia, poza zasięgiem detekcji. Pamiętaj, że urządzenia musi być włączone kiedy używasz pilota.



**Czy wiesz, że możesz używać pilota do ograniczenia niechcianych zachowań?** Po prostu ustawi detekcję czułości na szczekanie na najniższy poziom aby nie rozpoznawało szczekania z daleka. W ten sposób urządzenie będzie się aktywować wyłącznie na pilot. Dzięki temu będziesz mógł korygować takie zachowania jak skakanie na meble czy inne niechciane zachowania.

*NOTE: Pilot zasilany jest bateriami CR2025 3V baterie możesz wymienić odkręcając śrubki na pilocie.*

# Sukces



4

**Gratulacje! To wszystko. Jesli nadal masz problem z urządzeniem spójrz w sekcję rozwiązywanie kłoptów.**

# Rozwiązywanie kłopotów

### PIES SZCZEKA NADAL LUB NAWET WIĘCEJ!

Nie ma problemu. Psy mogą szczekać nieco bardziej na początku procesu treningowego. Jest to tylko tymczasowe, podczas gdy pies jest odstraszany przez dźwięk ultradźwiękowy i próbuje oprzeć się treningowi.

**URZĄDZENIE AKTYWUJE SIĘ GDY PIES NIE SZCZEKA!**

Być może czujnik detekcji szczekania ustawiony jest zbyt wysoko, co oznacza, że może być aktywowany na hałas niezwiązany z szczekaniem. Spróbuj lekko zmniejszyć czułość detekcji, aby hałas lub głośne dźwięki go nie aktywowały.

**CZY SĄ JAKIEŚ PSY NA KTÓRE NIE POWINIENEM TEGO UŻYWAĆ?**

Nie zalecamy stacji antyszczekowej dla psów młodszych niż 1 rok, ponieważ ich uszy wciąż się rozwijają i mogą być bardzo wrażliwe. Starsze psy mogą mieć ubytek słuchu o wysokiej częstotliwości, który może uniemożliwić działanie ultradźwięków. Skontaktuj się z weterynarzem, jeśli masz szczeniaka lub podejrzewasz, że Twój pies ma ubytek słuchu.

**POWINIENEM KORZYSTAĆ Z USTAWIENIA "AUDIO"??**

Masz dwie opcje - ustawienie "Ultra" emituje dźwięk ultradźwiękowy, podczas gdy "Audio" emituje jednocześnie dźwięki ultradźwiękowe i dźwiękowe. Zauważyliśmy, że klienci odnoszą największe sukcesy, używając ustawienia "Ultra", ale jeśli masz wyjątkowo upartego psa, spróbuj "Audio".

**INSTYNKTOWANE VS. RUTYNOWE SZCZEKANIE**

Pamietaj! Instynktowne, terytorialne i ochronne szczekanie może być trudniejsze do wytrenowania niż szczekanie z nudów lub przyzwyczajenia.