**[D.T. SYSTEMS 1125 DT NO BARK](https://www.elektro-obojky.cz/admin/kategorie-6/zbozi-2775)**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

****

**Funkce:**

* Detekce štěkání pomocí vibrací hlasivek
* 100% vodotěsný
* Korekce pomocí impulzu v 8mi úrovních
* LCD displej
* Obojek se zapíná pomocí magnetu
* Vhodný pro malá, střední i velká plemena

**Obsah balení:**

* Protištěkací obojek D.T. Systems
* Elektrody
* Nastavitelný obojek s magnetem
* Testovací výbojka
* Manuál
* Elektrody
* Návod

**Příprava obojku**

* **Nabití obojku**

- Odstraňte gumovou krytku na spodní části zařízení a připojte nabíjecí kabel

- Nabíjení trvá cca 14 hodin

**Pozor:** Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme nabít 14 hodin jednou za 4-6 týdnů.

* **Zapnutí obojku:**

- Přiložte magnet na bílou značku na zařízení po dobu cca 1 vteřiny, dokud na displeji nezačne blikat 0

- Okamžitě následuje další číslo, které zobrazuje, na jakou úroveň korekce je obojek nastavený

- LED dioda bliká každé 2,5 sekundy

* **Vypnutí obojku:**

- Přiložte magnet na bílou značku po dobu 2 sekund

- Číslice 0 na displeji 2x rychle zabliká a zařízení se vypne

**Testování obojku:**

- Umístěte dva červené dráty z testovací diody na elektrody a zkušební diodu na prostřední výstupek

- Zapněte zařízení pomocí magnetu

- Pohybujte diodou dopředu a dozadu, čímž dojde k simulaci vibrace hlasivek

- Pokud se žárovka na testovací diodě rozsvítí, jednotka funguje správně

- Pokud se žárovka nerozsvítí, počkejte 3 sekundy a pak postup opakujte.

**Správné nasazení obojku**

* Nasaďte psovi zařízení na krk
* Kontaktní elektrody musí být umístěny na hlasivkách
* Obojek dostatečně utáhněte. Pokud bude volný, bude se zařízení protáčet a nebude reagovat správně
* Obojek je správně utažen, když můžete vložit dva prsty mezi popruh a krk vašeho psa.

**Změna režimu**

* Když je zařízení zapnuté, přiložte rychle magnet ke značce ( cca 0,5 sekundy)
* Po každém takovémto dotyku se úroveň korekce zvýší o 1 stupeň – úroveň se zobrazí na displeji
* Když zařízení dosáhne úrovně 8, dalším dotykem jej resetujete na úroveň 0

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: [www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

 Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/d-t-systems-1125-dt-no-bark>

 Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00 Praha 10**

**Tel: +420 216 216 106**

**Email: info@elektro-obojky**