**Petwant PF-103 Automatický dávkovač krmiva s kamerou**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

****

**Před použitím si pečlivě přečtěte tento uživatelský manuál a postupujte podle pokynů v něm uvedených.**

**POPIS DÁVKOVAČE**

****

**Instalace aplikace PETWANT**

Ovládejte svůj chytrý dávkovač jednoduše z chytré aplikace pro Android a iOS zařízení.

**Způsob 1**

Naskenujte níže uvedený QR kód a nainstalujte příslušnou aplikaci.




**Způsob 2**

Stáhněte si aplikaci Petwant do vašeho iOS zařízení v App Store.

Stáhněte si aplikaci Petwant do vašeho zařízení Android v Google Play Store.

Poznámka: Umožněte aplikaci přístup k poloze a informaci o připojení Wi-Fi.




**Přihlášení**

Způsob 1: Otevřete aplikaci Petwant a pro založení účtu klikněte na „*Register*“.


Poznámka: Vytvořte si silnější heslo.

Způsob 2: Přihlaste se prostřednictvím Vašeho účtu na Twitter nebo Facebook.


****

Zapojte napájecí adaptér a zapněte zařízení tlačítkem ve spodní části zařízení do té doby, než se rozsvítí ukazatel napájení. Podržte tlačítko SET do doby, než ukazatel LINK začne blikat a ze zařízení zazní patřičný zvuk. Klikněte na „*Next*“.

Ujistěte se, prosím, že je Vaše zařízení připojeno k Wi-Fi a připojení je dobré.




Jakmile je Váš smartphone připojený k Wi-Fi, název Wi-Fi se zobrazí automaticky. Vložte heslo a klikněte na „*Next*“.



Ujistěte se, že ukazatel LINK bliká.

Klikněte na „*Next*“. Otevře se stránka s Wi-Fi nastavením. Vyberte připojení obsahující název „PETWANT\_XXXXXX“ (není potřeba hesla).


Poté se vraťte do aplikace.




Nyní je Váš smartphone a dávkovač připojen k Wi-Fi. Připojte smartphone k dávkovači.

Klikněte na „*Next*“. Doba trvání připojování se liší s ohledem na připojení.


Pro dokončení připojování klikněte na „*Done*“.






**VIDEO**

Klikněte na „*Video*“. Obrázky, sledování, videoklipy, nahrávání videí a fotografování, vše je možné s aplikací Petwant.



**NASTAVENÍ RUČNÍHO KRMENÍ**


Stiskněte a podržte „*Manual feeding*“. Klikněte na ikonu pro nastavení porcí.



**NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO KRMENÍ**


Nejprve je nutné dokončit nastavení hlasového záznamu. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu. Nahrajte hlasový záznam podle pokynů.

Klikněte na ikonu “+“ pro přidání krmení. Poté si nastavte čas a množství krmení. Pro smazání obsahu předchozího nastavení podržte stávající krmení.



**SDÍLENÍ**

Klikněte na menu v pravém horním rohu. Fotografie a videa mohou být sdíleny na sociálních sítích Facebook, Twitter, weibo, QQ a dalších.



**DALŠÍ NASTAVENÍ**

Nahrávání, ukládání dat, historie krmení a aktualizace naleznete v menu v pravém horním rohu.

**ČASTO KLADENÉ DOTAZY**

1. **Co dělat, když nelze smartphone připojit k dávkovači?**
2. Zkontrolujte, zda není dávkovač rozbitý.

Zkontrolujte stav kontrolky napájení. Kontrolka napájení musí svítit a ukazatel propojení blikat.

1. Zkontrolujte připojení Wi-Fi a signál.

Zkontrolujte, zda jste připojení k „PETWANT\_XXXXXX“.

1. Vypněte a znovu zapněte aplikaci.

Poznámka: V případě, že problémy přetrvávají, kontaktujte zákaznický servis na telefonním čísle   
+420 216 216 106.

1. **Některá zařízení Android se připojují k „PETWANT\_XXXXXX“ automaticky. Jak postupovat, když to nefunguje?**

Připojte se ručně k „PETWANT\_XXXXXX“ pomocí aplikace.

1. **Kde má zařízení slot na SD kartu a jaká je její kapacita?**

Odejměte vnitřní nádobu na potravu. Slot na SD kartu se nachází za ovládacím panelem. Karta má kapacitu 32 GB.

1. **Aktualizace**

Aplikace připomíná uživatelům aktualizaci při každém přihlášení. Jednoduše aktualizujte podle pokynů.

Aktualizace firmware: *More settings -> Device management -> Firmware Ver -> Upgrade*.

Pro lepší uživatelský zážitek, prosím, provádějte aplikaci včas. Aktualizace trvá přibližně 8 minut. Během aktualizace neodpojujte zařízení z napájení nebo internetového připojení.

**ZÁRUKA**

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:

<https://www.elektro-obojky.cz/smart-dakovace-krmiva-a-vody/petwant-pf-103-automaticky-davkovac-krmiva-s-kamerou>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00**

**Praha 10**

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz