# Spárovanie vysielača s prijímačom

Zakúpením ďalších prijímačov je možné rozšíriť zariadenie pre výcvik 3 psov.

Pre pridanie ďalšieho prijímača musíte najskôr novo zakúpený obojok odpárovať. Je pravdepodobné, že bol počas testovania v továrni spárovaný s iným vysielačom. Akonáhle obojok odpárujete, môžete ho spárovať s vašim vysielačom.

**ODPÁROVÁNÍ OBOJKU**

Postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.

**Krok 1:** Pripravte si prijímač, ktorý chcete odpárovať. Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie zariadenia. Obojok dvakrát zapípa a LED kontrolka bliká 1x za 5 s.

**Krok 2:** Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na vysielači, než sa LCD displej rozsvieti. Vysielač je teraz zapnutý.

**Krok 3:** Stlačte a podržte tlačidlá pre zvukové upozornenie a impulz. Na LCD displeji sa spustí automatické číslovanie („08, 09, 10, 11 ….“). Potom tlačidlá uvoľnite.

**Krok 4:** Umiestnite vysielač do blízkosti prijímača a stlačte tlačidlo pre voľbu kanálu psa (1,2 nebo 3). Po tom, čo vyberiete Vami požadovaný kanál, začujete prijímač 5x zapípať.

**Krok 5:** LED kontrolka na prijímači začne blikať zelenou farbou.

**Gratulujeme! Úspešne ste prijímač odpárovali!**

**Krok 6:** Stlačte a podržte tlačidlá pre zvukové upozornenie a impulz, než sa číslovanie na LCD displeji zastaví. Potom tlačidlo uvoľnite.

**SPÁROVANIE OBOJKU**

**Krok 1:** Pripravte si prijímač, ktorý chcete spárovať. Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie zariadenie. Obojok dvakrát zapípa a LED kontrolka bliká.

**Poznámka: Nikdy sa nepokúšajte párovať viac obojkov zároveň!**

**Krok 2:** Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na vysielači, než sa LCD displej rozsvieti. Vysielač je teraz zapnutý.

**Krok 3:** Stlačte a podržte tlačidlo „+“ a tlačidlo pre impulz. Na LCD displeji sa spustí automatické číslovanie („08, 09, 10, 11 ….“). Potom tlačidlá uvoľnite.

**Krok 4:** Umiestnite vysielač do blízkosti prijímača.

**Krok 5:** Stlačte a podržte tlačidlo pre voľbu kanálu psa (1,2 nebo 3).

Stlačte 1 pre spárovanie obojku (Pes1).

Stlačte 2 pre spárovanie obojku (Pes2).

Stlačte 3 pre spárovanie obojku (Pes3).

Po tom, čo vyberiete Vami požadovaný kanál, začujete prijímač 5x zapípať a LED kontrolka na prijímači začne pomaly blikať zelenou farbou. Uvoľnite tlačidlo.

**Poznámka: Uvoľnite tlačidlo až po tom, čo začujete 5x pípnutie a LED kontrolka začne pomaly blikať zelenou farbou.**

**Krok 6:** Stlačte a podržte tlačidlo „+“ a tlačidlo pre impulz, než sa číslovanie na LCD displeji zastaví. Po tom tlačidlo uvoľnite.

**Krok 7:** Vyskúšajte, či ste úspešne obojok spárovali. Stlačte príslušné tlačidlo (1,2 nebo 3) a po tom stlačíte tlačidlo pre zvukové upozornenie. Spárovaný obojok by mal zapípať. Zapípal?

**Gratulujeme! Úspešne ste obojok spárovali!**

# Single Mode a Dual Mode

Reedog FX-500 je zariadenie, ktoré **kombinuje ohradník a výcvikový obojok v jednom**.

**Single mode: iba funkcia ohradníka**. Zeleno svietiaca LED kontrolka bliká 2x za 5 s.

**Dual mode: funkcia ohradníka a výcvikového obojku**. Zeleno svietiaca LED kontrolka bliká 1x za 5 s.

**PRepínAnIE meDzi režimAMI**

Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie prijímača po dobu 2 s. LED kontrolka sa rozsvieti červenou farbou – prijímač je zapnutý. Uvoľnite tlačidlo. LED kontrolka bliká zelenou farbou 2x za 5 s. Funkcia ohradníka je zapnutá (*Single Mode*), funkcia výcvikového obojka je vypnutá.

Stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie prijímača po dobu 2 s. LED kontrolka sa rozsvieti červenou farbou – prijímač je zapnutý. Uvoľnite tlačidlo. LED kontrolka bliká zelenou farbou 1x za 5 s. Funkcia ohradníka a funkcia výcvikového obojka je zapnutá (*Dual Mode*).

Výdrž batérie je závislá na používaní. Odhadovaná výdrž batérie: Dual Mode: 75-80 hodín, Single Mode: 10-12 dní.