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Jak připravit bazén na léto
Praha, 18. května 2021 - Se sílícími slunečními paprsky je čas ukončit „zimní spánek“ vašeho bazénu, odstranit veškeré následky, které na něm zima způsobila, a uvést jej zpět do plného provozu. Jak na to, poradí Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.
Odstranění nečistot

V první řadě z bazénu odstraníme listí a velké nečistoty pomocí síťky, aby nedošlo k ucpání skimmeru, a tím odtoku vody z bazénu. Odstranění velkých nečistot je velmi důležité i pro správnou účinnost přidaných dezinfekčních přípravků. Ty rozkládají všechny organické nečistoty v bazénu. Je-li bazén při přidání dezinfekce ještě zanesen listím, hrozí tvorba dráždivých chloraminů (vázaného chlóru).

Výměna vody
Provedeme částečnou nebo úplnou výměnu vody v bazénu. „Minimálně jednou za 3 roky je vhodné kompletní vypuštění vody a vyčištění stěn bazénu přípravkem určeným k čištění, např. základním čističem, který snadno odstraní veškeré vápenaté usazeniny. I v tenké vrstvě usazeného vodního kamene se velmi dobře daří řasám. Kontrolujte občas, zda nejsou stěny vašeho bazénu drsné. Jako prevenci výskytu řas doporučuji před napuštěním vystříkat hrany a spáry 1% roztokem algicidu,“ říká Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.
Při částečné obměně vody vyčistíme také linku nad hladinou vody přípravkem určeným k čištění okrajů bazénů, který vyčistí i mastné znečištění od koupacích krémů, sazí, pylu a dalších organických látek. 

Zapojení filtrace
„Zapojíme filtrační zařízení, případně vyměníme písek či filtrační vložku. Naplníme vodou a provedeme šokovou dezinfekci vody. Tento krok je důležitý i při napouštění relativně kvalitní vody z vodovodního řadu, protože i pitná voda obsahuje organické látky, které mohou v bazénu tvořit vázaný chlór. Při použití vody ze studny je provedení chlorového šoku naprosto nezbytné,“ uzavírá Petr Tichý.

Základní kroky, jak provést šokovou dezinfekci vody

1) Srovnání hodnoty pH do ideální hodnoty 7,0 až 7,4.

2) Dezinfekce rychlorozpustným chlórovým nebo kyslíkovým přípravkem – aplikace několikanásobně vyšší dávky, než jaká je doporučená pro koupání. Takto silná dezinfekce rozloží všechny látky, které jsou ve vodě rozpuštěné. Ty se pak mohou projevit jako zákal a odhalit pravý stav zdrojové vody.

3) Přidání přípravku pro změkčení vody.

4) Vločkování pro odfiltrování látek rozložených dezinfekcí a pro projasnění vody. 

Více informací naleznete také na www.hecht.cz. 

Společnost HECHT MOTORS, s.r.o., majitel ochranné známky „Hecht – specialista na zahradu“, je největší distributor zahradní techniky v České a Slovenské republice a zároveň jeden z největších distributorů zahradní techniky ve střední Evropě. Vlastní pobočky i v Polsku          a Maďarsku. Výrobky HECHT jsou dodávány nejen do většiny států EU, ale i za její hranice. Nejvzdálenějším zákazníkem HECHT je Jižní Korea. O tom, že výrobky HECHT jsou mimořádně kvalitní, svědčí například velké prodejní úspěchy na nejnáročnějším trhu EU, v Německu, kde HECHT navíc pravidelně získává vynikající známky v konkurenčním testování.                                                                                                         

Společnost byla založena v roce 1994 českými cílevědomými majiteli, kteří měli společnou vizi. První kvalitní výrobky pro zahradu s označením HECHT se začaly prodávat již v roce 1998, byly to spolehlivé a výkonné elektrické plotostřihy a pily. Sortiment nabízeného zboží se velmi rychle rozšiřoval a společnost HECHT MOTORS, s.r.o. tak začala rychle reagovat na zvyšující se poptávku po kvalitní zahradní technice. Zahrada ale neznamená pouze práci, má sloužit i k relaxaci a odpočinku. Proto bylo dalším logickým krokem rozšíření sortimentu o zahradní nábytek nebo bazény a bazénové příslušenství. Své pevné místo na trhu si rovněž našla ucelená nabídka dílenského nářadí           a vybavení.
